   广西中医药大学第二附属医院
立体停车设备维修保养服务采购调研公告
我院现就立体停车设备维修维保服务开展采购调研工作，诚邀具备履约能力的供应商参与本次调研，具体事项公告如下：
一、项目名称：立体停车设备维修保养服务采购
二、服务期限：3年
三、车位数量：134个半自动设备，负一正二，A区、B区、C区为大洋泊车PSH33D-3-D1-DY 型；D区为大洋泊车PSH11D-3-D1-DY型；E区为大洋泊车PSH8D-312-D1-DY型；F区为大洋泊车PSH16D-DY型，设备2015年启用。
四、设备地点：广西中医药大学第二附属医院A座负一楼（南京路39号）。
五、按国家相关规定立体停车设备进行维修保养服务的要求：

	★维保项目
	★要求

	升降系统
	1
	液压油缸
	固定牢固,密封良好,无泄露,升降平稳

	
	2
	单向调速阀
	连接良好,无泄露,下降速度平稳

	
	3
	钢丝绳
	无锈蚀、破损、断股,若有损坏及时更换,固定可靠,防腐良好

	
	4
	钢丝绳轮
	定位可靠,运转正常,润得良好,无裂纹破损

	
	5
	升降限位开关
	导杆活动灵敏,润滑良好,开关灵活,限位可靠

	
	6
	提升载车板
	升降平稳,上升限位后等高状态良好

	横移系统
	1
	电动机
	运转正常无异响,接线良好,绝缘可靠

	
	2
	减速机
	固定牢固,运转正常,润滑良好

	
	3
	联轴器
	接扣牢固,涨紧适度,润滑油良好

	
	4
	横移轮
	无异常磨损和损伤,固定可靠

	
	5
	横移限位开关
	导杆活动灵敏,润滑良好,限位准确可靠

	
	6
	横移框
	无严重变形、开焊,缓冲垫齐全,限位支架安装牢固无错位,滚轮转动灵活,润滑良好,到位准确

	
	7
	横移导轨
	固定良好,无开焊、松动、变形

	
	8
	横移载车板
	横移平稳,运转正常,轴承润滑良好,到位准确

	
	9
	防坠架
	无严重变形、开焊,确保安全可靠

	整体框架
	1
	立柱、横梁
	无变形、松动、开焊,对角线调整不大于5mm

	
	2
	托座
	无开焊、变形,螺栓紧固良好,拧紧力矩,M16不低于260Nm,M2O不低于400Nm

	
	3
	外包装
	骨架连牢固,无严重锈蚀、开焊,蒙皮完整

	泵站
	1
	电动机
	运转正常无异响接线良好，绝缘可靠

	
	2
	液压泵
	工作正常,无异响,压力、流量满足设计要求

	
	3
	液压油
	液压油位符合要求,检查是否清洁、有无漏水等变质现象,每年更换滤芯，必要时清洗油箱

	
	4
	电磁阀
	换向阀灵活,换向可靠,密封良好,无泄露

	
	5
	液压管路
	无严重锈蚀,连接良好,无泄露

	电控及标示牌
	1
	操作盘
	按钮灵活可靠,指示灯正常

	
	2
	电控柜
	清洁、干燥,各元器件工作正常

	
	3
	电线电缆
	接触良好,保护齐全,无破损

	
	4
	光电开关
	固定牢固、接触良好,工作情况良好

	
	5
	报警灯
	固定牢固,接触良好,工作情况良好

	
	6
	标示牌、警示灯
	齐全醒目

	其它
	1
	基础
	观察有无下沉、开裂，及时与用户联系解决

	
	2
	外观及涂装
	据醒用户保持设备的整齐干净,涂装若有均痕、脱及损，建议用户修补或重涂

	
	3
	设备接地
	接地良好、接地电阻不大于4



六、商务要求：
（一）、阶段性检查维保要求
1、周检查保养：维保人员每周对停车设备进行3次的日常检查维护。主要对停车设备的安全装置的工作状况进行仔细的检查与调整，对各传动部件进行检查并视情况补充润滑油。
2、季度检查保养：维保人员每季度对停车设备进行一次季度维护保养，与当月的月度维护保养合并进行。主要对机械停车设备的传动部分进行全面检查，或进行必要的调整和维修；对安全装置进行必要的调整，对电器控制系统进行检查。
3、年度检查保养：维保人员每年对停车设备进行一次年度全面性的技术检测。技术检测必须通过特检院的年度检测的合格标准与要求。
4、必须严格按照国家行业维护保养规范的要求、技术标准等进行维护保养；响应供应商安排至少1名驻场维保人员并配戴相关有效证件进场对设备进行维护保养，并按照国家行业维护保养规范的要求提供所有维保记录。
（二）、服务要求：
1、接到故障报修通知后，必须40  分钟内抵达故障区域进行有效处理，原则上小故障必须当天处理，设备大修在  7  天内维修完成，维修过程中若损坏其它任何设备、设施，则由供应商自行负责。 
2、须为本项目范围内的停车设备投保“公众责任险”(仅供机械车位发生故障造成相关损失时使用)，每次事故最高赔偿限额不低于10万元，累计赔偿限额不低于100万元，保险费用由响应供应商全额承担。在服务期内非人为操作事故负由供应商全责。
3、服务期内，供应商须负责办理并保障本项目特种设备顺利通过广西壮族自治区特种设备检验研究院每二年一次的法定定期检验，取得检验合格报告及合格使用标志；检验相关全部费用由维保供应商承担，本维保周期内，供应商需承担1次定期检验费用。
4、在服务期内供应商必须为采购人免费培训停车操作人员，确保操作人员懂得基本操作技巧与安全防范，杜绝人为因素事故的发生。
5、维保方式：全保（包干制方式，对134个立体停车场的停车设备进行维护、维修及耗损零部件更换等）。
七、报价要求：本次报价为包干总价，是完成本项目全部合同的最终结算价格。报价须包含材料、设备运输、装卸、清洁养护、故障维修、配件更换、特种设备年检、税费、人员工资、社保福利、应急保障、现场管理等完成本项目所需的一切费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
八、报名资料、提交要求
（一）所需报名资料（全部纸质材料均需加盖企业公章）
1.营业执照复印件；
2.项目报价单：按附件1《报价单》模板填写。
备注：报名资料页面标注联系人姓名、有效联系电话；
（二）报名时间：自本公告发布之日起至2026年11月2日17:30；
（三）材料提交方式（纸质、电子）
1.纸质原件提交：现场递交或邮寄至南宁市兴宁区华东路86号体检中心8楼后勤部2；
2.电子材料报送：全套盖章纸质资料扫描件+对应电子版，发送邮箱gxzyefyhq@163.com；
联系人：李老师
联系电话：0771-2323833
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附件1           报价单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	年度单价/元（1年）
	3年总价/元

	1
	立体停车设备维修保养服务采购
	3
	年
	
	

	注：附报价详细清单，列明价格构成，格式自拟。
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