附件1                 《凤岭南院区办公设备采购项目清单》
	序号
	货物名称
	预估数量
	单位
	要求
	参数

	1
	台式电脑
	124
	套
	CPU I5 13代以上，内存16G，硬盘固态512G，集成显卡，显示器23.8英寸
	一、硬件配置：
1、CPU：英特尔第十四代NewCorei5-14500(最大睿频可达5GHz /14个核心（6个性能核+8个能效核）)同档次或以上处理器，配备智能散热系统；
★2、主板：英特尔X770 Express或以上（X代表常用主板系列，如B、H、Q）；标配1个PCI插槽、1个PCIe3*1插槽、1个PCIe4*16插槽,、2个M.2插槽，方便后期升级； 
3、内存：≥16GB DDR5 5600，数据传输率最高可达 3200MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB；出厂标配
4、硬盘：≥512GB NVMe M.2固态硬盘，内置硬盘端对端侦错模块；
5、★显卡：Intel UHD Graphics 770集成显卡；
6、声卡与音频：集成Realtek ALC3867编解码器，支持CTIA耳机的通用音频插孔、支持多音源；
★7、电源：为响应国家节能政策，要求电源须为≥180W高效节能电源，且电源典型效率不低于91.20%（供货时须提供认证证书复印件并盖设备生产厂家公章）；
★8、接口和端口：USB接口≥9个。其中前置USB3.2接口≥4个、USB Type-C接口≥1个，1个麦克风/耳机组合模块；后置1个音频输入端口、1个音频输出端口、1个RJ-45网络端口、1个DP接口、1个HDMI接口。智能屏蔽USB端口，可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全；
9、主机箱：通用立式机箱，体积≦16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔；
10、显示器：与主机同品牌≥23.8英寸宽屏液晶显示器，分辨率1920x1080；11、其他配件：抗菌USB键盘，抗菌光电USB鼠标。
二、软件要求：
1、操作系统：出厂预装正版Win11系统；
2、提供BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和大幅缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音；
★三、质量及服务保障：
1、为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证（供货时须提供认证证书复印件并盖设备生产厂家公章）：⑴4PS联络中心国际标准管理体系五星应用级认证，⑵CCCS客户联络中心标准体系五星级认证；
2、三年原厂保修。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；
3、设备质量必须达到≥104万小时MTBF平均无故障运行时间（供货时须提供认证证书复印件并盖设备生产厂家公章）。

	2
	台式电脑
	12
	套
	CPU I5 13代以上，内存16G，固态硬盘512G，双口独立显卡，支持双屏连接及3M医用屏所需像素，显示器23.8英寸
	一、硬件配置：
1、CPU：英特尔第十四代NewCorei5-14500(最大睿频可达5GHz /14个核心（6个性能核+8个能效核）)同档次或以上处理器，配备智能散热系统；
★2、主板：英特尔X770 Express或以上（X代表常用主板系列，如B、H、Q）；标配1个PCI插槽、1个PCIe3*1插槽、1个PCIe4*16插槽,、2个M.2插槽，方便后期升级； 
3、内存：≥16GB DDR5 5600，数据传输率最高可达 3200MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB；出厂标配
4、硬盘：≥512GB NVMe M.2固态硬盘，内置硬盘端对端侦错模块；
5、★显卡：≥2G 高性能独立显卡  ；
6、声卡与音频：集成Realtek ALC3867编解码器，支持CTIA耳机的通用音频插孔、支持多音源；
★7、电源：为响应国家节能政策，要求电源须为≥180W高效节能电源，且电源典型效率不低于91.20%（供货时须提供认证证书复印件并盖设备生产厂家公章）；
★8、接口和端口：USB接口≥9个。其中前置USB3.2接口≥4个、USB Type-C接口≥1个，1个麦克风/耳机组合模块；后置1个音频输入端口、1个音频输出端口、1个RJ-45网络端口、1个DP接口、1个HDMI接口。智能屏蔽USB端口，可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全；
9、主机箱：通用立式机箱，体积≦16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔；
10、显示器：与主机同品牌≥23.8英寸宽屏液晶显示器，分辨率1920x1080；
11、其他配件：抗菌USB键盘，抗菌光电USB鼠标。
二、软件要求：
1、操作系统：出厂预装正版Win11系统；
2、提供BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和大幅缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音；
★三、质量及服务保障：
1、为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证（供货时须提供认证证书复印件并盖设备生产厂家公章）：⑴4PS联络中心国际标准管理体系五星应用级认证，⑵CCCS客户联络中心标准体系五星级认证；
2、三年原厂保修。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；
3、设备质量必须达到≥104万小时MTBF平均无故障运行时间（供货时须提供认证证书复印件并盖设备生产厂家公章）。

	3
	云桌面终端
	180
	台
	桌面云瘦终端
1、★处理器：CPU核心≥4核，CPU主频≥1.6GHz；
2、★内存≥1G，存储≥4G，USB≥6个，不少于1个VGA接口。
3、桌面云用户许可授权（VDI授权与配件）
	1.★CPU采用国产处理器，CPU核心>4核，CPU主频≥1.6GHz；内存≥1G、存储≥4G；
2.为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度；
3.★在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码；
4.为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器或者第三方教学软件，例如极域等，远程开机瘦终端；
5.考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码；
6.在支持配置自定义开机画面，对瘦终端（客户机）进行分组管理，批量移动/删除瘦终端（客户机），配置瘦终端定时开关机计划，支持开启“瘦终端加电自启”功能，配置是否自动更新客户端以及是否允许自动登录和保存密码。
7.★为保证兼容性和可扩展性，本次扩容瘦终端须原生适配现有桌面云平台，可直接无缝接入、统一纳管，兼容原有策略、认证及外设等

	4
	键盘鼠标套件
	180
	套
	USB接口               有线键盘鼠标套装
	类型：有线键盘、鼠标
连接方式：有线
按键数：91-100键
兼容系统：兼容多系统
背光灯效：无光

	5
	液晶显示器
	180
	台
	23.8英寸宽屏液晶显示器
	1.★屏幕尺寸：23.8 英寸
2.★屏幕类型：IPS LCD
3.屏幕分辨率：≥1920 x 1080
4.★像素：≥90PPI（每英寸像素点）
5.★屏幕刷新率：≥100Hz
6.★屏幕比例：16:9
7.可视角度：≥178 度
8.色域：≥90% P3 色域 （100% sRGB）
9.亮度：≥250 尼特（典型值）
10.★接口数量：HDMI 接口 x 1、DP 接口 x 1、VGA 接口 x 1、电源接口 x 1
11.电源：24W 圆口 DC 电源适配器，输入：100V AC~240V AC，输出：12V/2A
12.外观功能：支持 3°（±2°）俯 / 18°（±2°）仰
13.重量：≤3.3Kg
14.★产品认证：低蓝光、无频闪认证

	6
	显示屏
	12
	台
	3M彩色医用显示器
	基本规格
屏幕尺寸：≥21.3英寸；背光：LED；支持彩色：10.7亿;分辨率：2048×1536；点距：0.2109×0.2109mm；亮度：≥900；对比度：≥1400:1；视角：≥178°；响应时间：≤20ms
信号接口
DVI/DP/VGA/HDMI
观片灯模式
支持一键切换至观片灯模式
多功能底座
支持屏幕90°可兼容横屏竖屏两种方式观看
亮度恒定
显示器内置背光传感器监测背光亮度，可长期自动稳定显示器背光亮度，提供此功能软件著作权证明文件
抗扰接地设计
自主设计的接地柱，确保机器具有良好的抗干扰性能和安全性能
背光校正
具备背光校正技术，显示器应用背光校正技术调试效果，确保显示精准，提供此项功能软件著作权证明文件
集控管理
通过内置智能集控管理软件，对显示器参数进行校准优化,，提供集控管理软件著作权证明文件
视力保护
通过软件技术达到润眼模式效果，实现医用显示器根据环境亮度的变化自动调整到舒适的屏幕亮度范围，润眼缓解眼疲劳，保护阅片医师视力，提供此项功能软件著作权证明文件
数据安全防护
通过数据安全防护控制技术，保护显示器信号数据安全不外泄、丢损，提供此项功能的软件著作权证明文件
CCC认证
产品获得CCC强制认证，提供认证证书，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致
产品管理体系认证
生产企业完全取得ISO9001质量管理体系、ISO13485质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供证书文件
服务认证
生产企业具有 GB27922 五星服务体系认证，提供证书文件
公司资质

	7
	打印机
	25
	台
	A4黑白激光打印机
	参数：
A4幅面单功能黑白激光打印机，支持USB连接电脑打印， 支持A4等幅面打印，有USB接口，可以打印黑白作业，办公文件。最大支持A4尺寸。支持A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC,16K,信封,自定义尺寸等。后续购买耗材硒鼓型号为 CRG925。

	8
	打印机（网络版）
	10
	台
	A4幅面黑白激光打印机（网络双面版）
	4幅面黑白激光打印机，
首页输出时间：6.3秒（A4,就绪模式），8.8秒（A4,睡眠模式）；打印速度：A4，正常模式：高达 40 页/分钟；A5 横向，正常模式：高达 63 页/分钟；A4，双面打印：高达 34 面/分钟；分辨率：1200x1200dpi；内存：256M RAM；处理器：1200MHz；打印语言：HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3仿真、PDF、URF、PWG Raster；输入： 250页纸盒+100页多功能纸盒；可选配550页纸盒D9P29A ；输出：150页出纸盒；标配自动双面打印；打印负荷：最高80,000/月；接口：1个高速USB 2.0端口；后侧有1个主机USB端口；内置千兆以太网10/100/1000 Base-TX网络端口；硒鼓：W1520A HP 152A 黑色激光打印机硒鼓普通型3050页；W1520X HP 152X 黑色激光打印机硒鼓增量型 9700页；保修：一年。

	9
	激光一体机
	4
	台
	A4黑白激光多功能一体机（打印/复印/扫描）
	首页打印输出时间：黑白(A4，就绪模式)：仅6.1秒；黑白(A4，睡眠模式)：仅6.7秒；首页复印输出时间：5.8秒(A4，就绪模式)；5.9秒(A4，睡眠模式)；打印语言：HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3仿真、PDF、URF、Native Office、PWG Raster；内存：512M(不可扩展)；处理器：1200MHz；输入纸盒容量：100页多功能进纸器 250页盒 50页ADF；输出纸盒容量：150页；可选550页纸盒；最高打印负荷：80000页/月；接口：1个高速USB 2.0端口；后侧有2个主机USB端口；千兆以太网10/100/1000 Base-T端口；802.11b/g/n；2.4/5 Ghz Wi-Fi无线信号端口；自动双面打印单元：标配；打印速度：35ppm（A4，正常模式），31面/分钟（A4，双面打印）；打印分辨率：1200x1200dpi；复印速度：38PPM；复印分辨率：600x600dpi；最大复印份数：999份；复印缩放比率：25%到400%；扫描分辨率：1200x1200dpi；扫描自动进纸器容量：50页；彩色3寸触摸液晶面板；
耗材：CF277A普通型3100页；CF277X增量型 9800页；预装HP 77A黑色硒鼓(印量约1,500页)；
保修：一年

	10
	热敏打印机
	27
	台
	80mm热敏票据打印机
	打印方式 直接行式热敏--2-1
打印速度 160mm/s--2-3 (GP-L80160II选配网口可达200mm/s--26)
打印分辨率 203 DPI (384点/行)--2-1-26
打印宽度 最大 72mm--26；支持纸宽 79.5±0.5mm--2-1-3
接口类型 标配：串口+USB-1-3
选配：网口、并口、蓝牙、WiFi--2-1
缓冲区 32KB--1-3
自动切刀 支持-2
字符集 标配 GB18030 简体中文-2-1-3；支持多种国际字符集-26
一维码/二维码 支持 UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, QRCODE 等-2-1-3-26
出纸方式 易装纸方式，上出纸

	11
	条码打印机
	13
	台
	条码标签打印机（网络版）
	打印方式：热敏和热转印-
打印分辨率：203 dpi（8点/毫米）
打印速度：最高 152毫米/秒 (6英寸/秒)
最大打印宽度：104毫米
内存：128 MB 闪存、128 MB SDRAM
碳带容量：最大 300米
一维码/二维码：支持Code 39, Code 128, UPC, EAN, PDF417, QR Code等-1
电源：AC 100-240V, 50/60Hz
以太网：标配或有线网络接口
或Wi-Fi：无线网络连接
其他接口：USB 2.0、

	12
	医保卡读卡器
	15
	套
	医保卡读卡器（带密码小键盘）
	产品型号 德卡 T10
外形尺寸 175×95×50mm--2
产品重量 800g
卡座寿命 接触式IC卡座可使用20万次
通讯接口 USB、RS232--25，可定制TCP/IP、GPRS等
电源 USB供电(DC 5V) 或电源适配器，具有过压保护

	13
	扫码墩
	11
	台
	二维扫描平台（桌面式扫码墩）
	扫描性能：
图像传感器：CMOS；
像素：640X480；
照明：白光LED；
识读码制：2D 1D PDF417,QR Code,EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code128,Code 93,ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Data MatrixStandard 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1 Databar, Code 39,Code 11,MSI-Plessey,Plessey,etc；
识读窗口：82x64mm；
条码灵敏度：倾斜(pitch)±50°，旋转(tilt)360°，偏转(skew)±50°；
屏幕亮度 视场角度：≥15% 水平:69.5°，垂直:54.8°；
机械/电气参数：
通讯接口：USB ；
尺寸(长x宽x高)：100.3x120.3x102.8mm；
指示方式：蜂鸣器、扬声器语音(选配)，三色灯LED；
工作电压：5VDC±5%；
工作电流：129mA(典型值)；
工作温度：-20℃~+60℃；
存储温度：-40℃~+70℃；
相对湿度：5%~95%(无凝结)；
静电防护：±8kV(空气放电)，±4kV(直接放电)。

	14
	扫描枪
	5
	台
	无线二维扫描枪
	产品类型 手持式无线二维条码扫描器
无线通信 2.4G （空旷传输距离 50米）
解码芯片 新大陆自研芯片
图像传感器 CMOS，像素 640×480
识读精度 ≥ 5mil
电池容量 2000mAh（连续工作约30小时）
通讯接口 USB
防护等级 IP42（防尘防滴水）
跌落高度 1.2米
重量 约 166g
尺寸 约 146×101×68 mm
工作温度 -20℃ ~ +50℃
提示方式 蜂鸣器 + LED指示灯
配件 USB数据线、数据接收器

	15
	身份证读卡器
	6
	台
	二代居民身份证读卡器
	设备类型 指纹身份证阅读器
支持卡型 第二代、第三代居民身份证
工作频率 13.56MHz ± 7KHz-1-8
调制方式 ASK 和 BPSK-1-8
通讯速率 106 Kbit/s-1-8
读卡距离 不小于 30mm-1-8
阅读时间 ≤ 1秒-1-8
遵循标准 公安部GA450标准及ISO14443 (Type B)国际标准
接口 USB 2.0 (兼容USB 1.1)
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	32英寸液晶电视机
	一、屏体
1、屏体:标清
2、物理分辨率:1366*768
3、支持分辨率:1366*768
4、亮度:200nits
5、对比度:1200：1
6、刷新频率:60HZ
7、水平可视角:176
8、垂直可视角:176
二、配置
1、DDR:64M
2、Flash:128MBYTE
3、CPU:32-bit RISC
三、画质
1、显示模式调整:支持
2、场景屏变:支持音质
3、环绕声:支持
四、功能
1、定时关机:支持
2、背光调节:支持
3、预约输入通道：支持
4、MHL：无
5、媒体播放器：支持
五、能效
1、能效指标：二级
2、待机功耗：0.3W
3、二脚直角插头：支持
六、酒店功能
2、单张开机画面设定：支持
3、开机音量控制：支持
4、开机频道设置与锁定：支持
5、无操作待机：支持
6、音乐频道设置：支持
7、U盘克隆：支持
8、无信号待机：是
七、接口
1、HDMI高清数字接口：2路
2、RF输入：支持
3、usb接口：支持
4、VGA端子：支持
5、AV输入/输出端口：支持
八、规格
1、整机功耗：50W
2、电源：220V
3、最大可视图像尺寸：697.685 (H) x 392.256(V)
4、整机质量：3.5kg
5、尺寸 （整机）（宽*厚*高）：731*83*439mm
尺寸 （包装）（宽*厚*高）：808*130*510mm
6、接收电视制式：PAL/DK/I、NTSC/M/N
7、节目存储容量：ATV-99CH,DTMB-350CH
8、HDMI支持格式：480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
9、分量支持格式（YCbCr/YPbPr）：无
10、支持图片格式：jpg.png.bmp.jpeg
11、支持视频格式：.ts,.trp,.tp .mp4,.mov .3GPP,.3gp .mkv  .flv
12、支持音频格式：.mp3.flac
13、认证：3C、检测报告、节能认证、环境标志






