采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）及《广西壮族自治区财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（桂财采〔2025〕155号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http：//www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
(5)▲根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10 号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10 号文件附件规定的 46 家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号、技术或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号、技术或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号、技术或者生产厂家替代。
4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，
否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，做投标无效处理。
评分要求：
标记“▲”为实质性条款，不满足作无效投标处理；标记“★”号为重要要求，不满足仅作扣分处理。但标记“★”的条款必须提供相应证明材料予以证明，否则评标委员会将可能不予以认可。
（大型、特种、计量设备等，可能需要不可预见的辅助必要配套的加入）

	一、产品技术参数要求，详见附件

	二、分标一眼镜片、眼镜架代销耗材配送服务控制价总价为270万元/3年（包含镜盒/镜布），服务期限为3年。角膜接触镜及护理产品中分标二控制价总价为60万元；分标三控制价总价为20万元；分标四控制价总价为20万元。

	三、商务条款

	基本要求
	1.中标供应商所提供的产品必须符合国家、行业或地方标准。
2.中标供应商不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人采购要求。
3.产品需符合国家相关检测标准，对提供的产品要保证质量，以确保患者的安全；每批次产品都须有厂家检验合格证明或第三方检测合格证明，能随时提供给采购人备查。
4.中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺、材料的缺陷和其他质量原因侵犯了第三方合法权益或造成患者一切的人身安全问题而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。
5.中标供应商提供给采购人产品的价格要与市场行情相符，合同期内产品不允许涨价。
6.中标供应商需为本地供货商以及本地仓储，并且有向医院供货的经验。
7.眼镜架要求：（1）配套提供镜布、镜盒、防滑耳套、眼镜绳，并按医院要求印字；（2）配套提供维修用鼻托和螺丝。眼镜片要求：配套提供镜片加工专用双面胶和防滑贴。此外，零配件、耗材及易损件要求：中标供应商需根据所供货物的种类和数量，提供日常维修维护所需的耗材、零配件、易损件等，以便采购人及时为客户提供服务。
8.样品管理：中标供应商需根据采购人要求提供样品进行展示和销售，样品款式和数量由双方协商确定。
9.废片处理：除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片、镜架出现废片时，应在24小时内更换新镜片、镜架。应按实际废片数100%的比率补足相应规格型号的镜片给采购人。

	售后服务要求
	1.供货保证：所需货物根据采购人需求分批供应，具体种类、交货时间及地点由采购人通知中标供应商。中标供应商要保证备货充足，满足采购人使用需求，不得以货款未收到等原因为由中断供货。中标供应商在服务期限内停产、更新等情况无法按投标产品型号报价供货时，同时满足替代产品价格不高于同类产品市场价和替代产品性能优于同类产品两个条件的，报采购人审查通过后方可更换产品。
2.服务要求：中标供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因其他任何理由延迟送货。如经证明确实因不可抗力无法按时交货，应提前告知采购人。采购人仍然需要中标供应商供货的，中标供应商可以延迟交货，不按违约处理。
3.退换货：
中标供应商提供给采购人的产品必须是全新、未经使用过的，完全符合采购文件规定的质量要求及采购人的需求，按照国家“三包”有关标准执行。产品出现质量问题（非人为损坏）可退换处理或维修；如因镜片规格不全或参数问题，中标供应商应负责进行调换。如维修未果且非人为损坏，予以及时更换。
4.废片处理：除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片、镜架出现废片，应在 24 小时内更换新镜片、镜架。
5.送货流程：中标供应商需按照采购人的送货流程要求按时、按质、按量送货到指定地点。
6.合同外产品的采购：如采购人实际需要的物资产品未列入本次采购计划需临时采购或需定制的，中标供应商收到采购订单后要及时了解采购人需求，积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如中标供应商的报价过高采购人无法接受的，采购人可另行采购。
7.产品库存管理模式：采购人实行零库存管理模式，产品的备货库存由中标供应商自行管理。中标供应商根据采购人的产品销售计划清单开出调拨单后，连同相应产品一起按要求送达采购人指定地点，采购人指定专人接收（库存产品要求半小时内送达，定制产品要求到货后半小时内送达）。采购人可免费为中标供应商提供存放产品的场地做备货仓库，仓库管理由中标供应商安排专人负责，库管人员的工作时间应按采购人的上班时间安排（含节假日）。中标供应商在使用采购人的场地期间出现的一切问题，包括但不限于库存产品的管理问题、财产和人员的安全问题、场地的装修和改造问题（装修和改造方案需要获得采购人认可后方可实施）、办公设备设施的维护和更新问题等均与采购人无关，且产生的相关费用均由中标供应商自行承担。
8.退换货及维修要求：保修期内产品出现质量问题（非人为损坏）可退换货处理；如因镜片规格不全或参数问题，中标供应商应负责调换，调换的镜片实行多还少补的方式调剂价差。保修期内出现的任何质量问题，予以维修，维修未果的予以及时更换。
9.返修率不能超过 8‰。
10.按国家有关规定实行产品“三包”，产品自采购人销售产品之日起质保期不少于 1 年。青少年防控镜片半年内超过 50 度可以免费更换一次。
11.角膜接触镜：订片后3个月内更换镜片处方或镜片损坏、碎裂，且碎片能全部回收，厂家需提供免费更换服务。订片后一年内提供免费修片以及等离子膜镀膜服务。

	保修期
	产品到院后保修期不少于 12 个月

	供货时间要求
	1.供货周期：自签订合同之日起 12 个月或采购金额达预算金额，合同即终止。
2.供货地点：广西中医药大学第二附属医院院内采购人指定地点
3.供货要求：中标供应商须按每批次采购计划的型号、规格、数量，现片72 小时内，定制类产品 10 个工作日内将货物运送到采购人指定的地点，中标供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因缺货、价格变动、货款未收到等原因延迟或中断供货。如中断供货，造成采购人经济损失，经济损失由中标供应商承担。中标供应商须保证按时供货，超过要求的供货时间的按逾期交货处理，逾期未交货超过 3 次，按合同违约处理，经监督管理部门同意，采购人有权依法终止合同。

	付款方式
	本项目无预付款，采取按月结算的方式：中标供应商按采购人要求完成供货双方核对无误后，中标供应商向采购人提供真实、准确、正式发票以及相关货款结算资料，采购人自收到中标供应商完整资料后支付货款。未销售的库存货品、展示样品等不结算。

	产品质量标准
	镜片产品执行 GB/T 10810.1-2025《眼镜镜片 第 1 部分：单光和多焦点镜片》、GB/T 10810.2-2025《眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片》、QB/T92506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》等标准的要求，以单独独立片为单位包装；镜架使用的材料、外观质量应满足 GB/T 14214-2019《眼镜架 通用要求和试验方法》中的规定要求。镜架外观质量要求表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、颗粒和明显擦伤，同时镜片镜架还需符合 GB 45184-2024《眼视光产品元件安全技术规范》和 GB 45185-2024《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》。投标产品需符合国家现行标准，即将实施的标准以实施开始日期起要求，标准更新需以最新标准执行。每个单品的详细技术参数需求详见附件。

	报价要求
	投标人须对品目所有标的进行逐项响应，以总折扣率报价，即合同单价（取整到小数点后 2 位）=基准单价（单价预控价）×总折扣率，漏项报价、有选择报价或有条件报价，采购人有权视为不完整报价，按投标无效处理。

	签订合同时间
	中标通知书发出后 25 日内

	验收要求
	1.交付验收标准依次对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家合格标准。
2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。
5.采购人对中标供应商提交的货物依据招标（或投标）文件及签订的合同中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收；初步验收不合格的，不予签收。
6.采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招标、投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7.对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商承担。
8.以招标文件技术参数要求为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术参数及性能（配置）进行验收，技术参数及性能（配置）是否符合招标文件要求以实际验收结果为准。
9.技术性能资料涵盖招标文件技术参数及性能（配置），投标文件技术文件响应表及产品配置清单等。
10.货物技术参数及性能（配置）必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术响应表响应内容为准。
11.验收小组依据投标文件技术响应表逐条进行验收，对于货物技术参数及性能（配置）与投标文件技术响应表响应不符的，做如下处理：
①货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处；
②货物实际是无偏离参数，在投标文件中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处；
③货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到技术响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。
中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，采购人经政府采购监督管理
部门同意有权依法终止合同拒收货物，并追究供应商违约责任，中标供应商须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。
12.中标供应商交付前须进行全面检查，并对验收材料进行整理、列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交采购人。
13.验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。
14.中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后 5 个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及理资金结算事宜。
15.如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：
（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；
（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；
（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；
（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；
（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据，经实际测试发现不真实的。
（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。
16.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。
17.采购人应当在安装、调试完成且收到中标供应商验收申请后 7 个工作日内组织验收，10 个工作日内完成验收，如果有特殊情况无法完成验收的，书面向分管领导报告。验收合格后由采购人和中标供应商双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，采购人和中标供应商双方各执一份。货物验收单只有单方签字的，需征得对方书面同意。
18.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

	四、其他（非商务条款）
投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容
1.实施方案。
2.售后服务承诺。
3.投标人或核心产品生产厂商具有的质量管理体系认证证书。
4.自 2023 年 1 月 1 日以来投标人同类项目业绩[含镜架及镜片销售内容，以合同签订日期在时间内的合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。




附件：产品技术参数要求
分标一
1、 眼镜架采购清单


	序号
	标的名称
	单位
	技术参数
	单价预控价（元）
	参考品牌

	1
	 小乐圆25秋冬系列1 
	副
	 母婴级EMS环保材料，高纯度钛材，高精度打磨耐冲击。医用硅胶可调鼻托。应用三角力学稳定系统搭配分龄尺寸设计，前框加固处理，可调节脚套，自适应镜腿。 
	334 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	2
	 小乐圆25秋冬系列2 
	副
	 母婴级EMS环保材料，高精度打磨耐冲击。医用硅胶可调鼻托。应用三角力学稳定系统搭配分龄尺寸设计，前框加固处理，可调节脚套，自适应镜腿。 
	296 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	3
	 小乐圆25春夏系列1 
	副
	 TR90环保材料，专利铰链结构，镜腿可外张至180°。应用三角力学稳定系统搭配分龄尺寸设计，前框加固处理，可调节脚套，自适应镜腿。 
	296 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	4
	 小乐圆25春夏系列2 
	副
	 钛金属前框，TR90环保材料，专利铰链结构，镜腿可外张至180°。应用三角力学稳定系统搭配分龄尺寸设计，前框加固处理，可调节脚套，自适应镜腿。 
	334 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	5
	 泽锐25Lite系列1 
	副
	 前框由金属与注塑搭配，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用IP真空电镀工艺。 
	562 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	6
	 泽锐25Lite系列2 
	副
	 前框由金属与注塑搭配，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用高光电镀水磨工艺。 
	410 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	7
	 泽锐25Lite系列3 
	副
	 采用瑞士进口EMS材质，亚洲版设计，高光电镀水磨工艺，专利铰链结构，陶瓷鼻托，超弹不锈钢镜腿。 
	410 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	8
	 泽锐成人25春夏系列1 
	副
	 采用瑞士进口EMS材质，亚洲版设计，IP真空电镀工艺，专利铰链结构，陶瓷鼻托，超弹不锈钢镜腿。 
	562 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	9
	 泽锐成人25春夏系列2 
	副
	 前框由纯钛与注塑搭配，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用高光电镀水磨工艺。 
	562 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	10
	 泽锐成人25春夏系列3 
	副
	 前框由纯钛与注塑搭配，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用IP真空电镀工艺。 
	676 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	11
	 泽锐成人25春夏系列4 
	副
	 采用日本进口β钛，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用高光电镀水磨工艺。 
	676 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	12
	 泽锐成人25春夏系列5 
	副
	 采用日本进口β钛，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用IP真空电镀工艺。 
	752 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	13
	 泽锐成人25春夏系列6 
	副
	 采用膠板料材料，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用高光电镀水磨工艺。 
	562 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	14
	 泽锐25Ultra系列1 
	副
	 采用轻薄加硬板材设计，无螺纹铰链工艺，CNC精雕成形技术，一体式陶瓷鼻托，IP真空电镀。 
	752 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	15
	 泽锐25Ultra系列2 
	副
	 采用金属+轻薄加硬板材设计，无螺纹铰链工艺，CNC精雕成形技术，一体式陶瓷鼻托，IP真空电镀。 
	752 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	16
	 泽锐25Ultra系列3 
	副
	 采用金属材料设计，无螺纹铰链工艺，CNC精雕成形技术，一体式陶瓷鼻托，IP真空电镀。 
	752 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	17
	 泽锐25Ultra系列4 
	副
	 采用日本进口β钛，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用高光电镀水磨工艺。 
	752 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	18
	 泽锐26CLASSIC春夏系列1 
	副
	 采用纯钛镜框，超弹不锈钢镜腿，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用高光电镀水磨工艺。 
	562 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	19
	 泽锐26LITE春夏系列2 
	副
	 前框由纯钛与注塑搭配，鹅颈式陶瓷鼻托，纯钛梅花螺丝，专利铰链结构，超弹不锈钢镜腿。表面采用高光电镀水磨工艺。 
	410 
	蔡司、冰泉、卡罗拉

	20
	 散瞳专用防护镜 
	副
	 适用人群：适合医学散瞳后的儿童与学生使用。紫外线光谱区≤1%。光透射比的相对偏差≤15%。符合GB 13511.1-2011检验标准。镜架表面光滑，色泽均匀，没有颗粒及明细擦伤。 
	44 
	范斯图、橙果、微帕

	21
	儿童眼镜架
	副
	材质：蓖麻子环保材料、金属、三色硅胶、婴儿框硅胶。
数据化精雕镜框内槽、高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	110 
	思派、SECG、达芬尼斯

	22
	儿童运动眼镜架
	副
	材质：蓖麻子环保材料、钛合金系列，运动款。
数据化精雕镜框内槽、高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	115 
	思派、SECG、达芬尼斯

	23
	儿童纯钛眼镜架
	副
	材质：纯钛系列。
数据化精雕镜框内槽、高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	178 
	思派、SECG、达芬尼斯

	24
	儿童TR90眼镜架
	副
	材质：TR90。
数据化精雕镜框内槽、高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	70 
	波米熊、DOB、隆瑞

	25
	合金眼镜架1
	副
	材质：传统款合金。
PVD真空多层电镀，不易掉漆，不变形，质量好，不易折断，抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	95 
	DOB、可拉斯、隆瑞

	26
	板材眼镜架
	副
	材质：透明板材。
时尚经典，适合年轻人群，不易掉漆，不变形，高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	110 
	达芬尼斯、思派、SECG

	27
	合金眼镜架2
	副
	材质：高镍合金、β-钛。
眉毛半框式样，PVD真空多层电镀，高性能尼龙拉丝嵌槽
	110 
	格曼苏尼、隆瑞、克罗娜

	28
	纯钛眼镜架1
	副
	材质：优品纯钛。
真空IP无害化电镀，具有轻巧、舒适不过敏，耐用等特点
	180 
	富士钛、悍马、杰克马丁

	29
	纯钛眼镜架2
	副
	材质：时尚款纯钛、β钛。
具有轻巧舒适耐用、时尚的特点；主推以18-35岁之间的男女时尚群体，款式新颖时尚色彩丰富
	150 
	富士钛、悍马、杰克马丁

	30
	纯钛眼镜架3
	副
	材质：纯钛。
有专门针对高度眼镜的设计，轻巧舒适耐用，有男女款、青年、中年的款式非常齐全高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	178 
	富士钛、悍马、杰克马丁

	31
	小框距纯钛眼镜架4
	副
	材质：纯钛。
适合小瞳距、成年人群，轻巧舒适耐用，有男女款、青年、中年的款式非常齐全高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	138 
	彼得圣、悍马、杰克马丁

	32
	钛合金无框眼镜架1
	副
	材质：时尚款半钛、合金。钻石切边、数控打孔、无框。
适合年轻人，中青年人群产品，定位高档产品，尺寸合适、高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	148 
	魔尼卡、李白、海伦凯勒

	33
	钛板眼镜架1
	副
	材质：钛板。
专业为30岁-60岁的男女消费群体设计，尺寸合适、高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	150 
	艾思凡尔、富士钛、杰克马丁

	34
	TR90眼镜3
	副
	材质TR90，超轻，超韧性，耐撞耐磨，摩擦系数低，有效防止在运动中，因眼镜断裂，摩擦对眼睛及脸部造成的伤害，抗化学性佳，在高温的环境下不易变形，短时间内可耐350度高温，不易融化和燃烧
	38 
	冰泉、卡罗拉、格曼苏尼

	35
	TR90眼镜4
	副
	材质TR90，超轻，超韧性，耐撞耐磨，摩擦系数低，有效防止在运动中，因眼镜断裂，摩擦对眼睛及脸部造成的伤害，抗化学性佳，在高温的环境下不易变形，短时间内可耐350度高温，不易融化和燃烧
	55 
	冰泉、卡罗拉、悍马

	36
	TR90眼镜5
	副
	材质TR90，超轻，超韧性，耐撞耐磨，摩擦系数低，有效防止在运动中，因眼镜断裂，摩擦对眼睛及脸部造成的伤害，抗化学性佳，在高温的环境下不易变形，短时间内可耐350度高温，不易融化和燃烧
	70 
	可拉斯、DOB、克罗娜

	37
	纯钛、钛合金镜架
	副
	材质：纯钛、钛合金。
有专门针对高度眼镜的设计，轻巧舒适耐用，有男女款、青年、中年的款式非常齐全高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	150 
	可拉斯、DOB、艾思凡尔

	38
	偏光太阳镜架1
	副
	高清尼龙偏光镜片，光学级尼龙基材；镜片透光均匀，视物无变形、无波纹，适合长时间户外、驾驶使用；3类遮阳偏光镜片，适合强光户外、驾驶；光透射比8‑18%，符合国标3类要求；UV400全波段防护；镜片双面阻隔UVA、UVB，紫外线阻隔率≥99.8%，镜片正反面均具备防晒膜层；七层复合膜层：①偏光层 ②抗反射AR内层 ③增透膜 ④耐磨硬膜 ⑤双面纳米防油污膜(OAR) ⑥抗眩光膜 ⑦防水膜特点：消除镜片内侧反光，不容易沾指纹、手印；耐擦拭，耐磨性能高，长时间使用膜层不易脱落；TR‑90高分子/金属合金二选一；高弹性、轻量化；耐腐蚀、抗汗液腐蚀；可调节硅胶防滑鼻托；镜脚硅胶软垫，长时间佩戴不压鼻梁、不夹太阳穴；镜片无畸变、无波纹；色还原真实；消除路面、水面反光眩光；长时间佩戴不易产生眼晕；提供第三方光学检测报告；原装硬质眼镜盒、高品质超细纤维眼镜布、说明书、品牌吊牌、防伪标识；原厂质保不少于12个月；非人为质量问题免费更换维修。
	368 
	海伦凯勒、艾思凡尔、暴龙

	39
	偏光太阳镜架2
	副
	TAC树脂偏光镜片，光学树脂基材，满足基础遮阳光学要求；3类遮阳镜片，基础偏光功能；光透射比8‑18%；UV400防护；单面紫外线防护，紫外线阻隔率≥99%；四层基础膜层：①偏光层 ②硬化耐磨层 ③防水膜；无内层抗反射膜；防油污为普通涂层，容易留下指纹印记；高强度TR树脂镜框；基础弹性；固定式鼻托；满足日常佩戴使用；消除表层眩光；色彩还原一般；满足日常遮阳基础需求；软布袋+眼镜擦拭布、产品吊牌、产品合格证；质保不少于6个月；非人为质量问题保修。
	100 
	思贝尔、海伦凯勒、暴龙

	40
	成品老花镜
	副
	材质经济款TR90，尺寸合适、高温稳定、抗汗腐蚀、包裹层结合力达标、机械稳定性合格、存在产品标识
	38
	冰泉、新丽时、卡罗拉

	41
	离焦近视控制镜片专用镜架
	副
	适用人群：适合6-18岁选配离焦近视防控镜片的儿童及学生群体。
1、合金材质镜框+硅胶可调镜腿鼻托。 
2、符合GB/T 14214-2019检验标准。
3、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	76
	范斯图、橙果、微帕

	42
	屈光参差镜片专用镜架
	副
	适用人群：适合患有屈光参差症状的儿童。
1、合金材质镜框+硅胶可调镜腿鼻托。 
2、符合GB/T 14214-2019检验标准。
3、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	76
	范斯图、橙果、微帕

	43
	TR 镜架
	副
	适用人群：适合10岁以上儿童群体
1、TR材质
2、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
3、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
4、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
5、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	44
	范斯图、阿玛士、微帕

	44
	EMS塑料+硅胶镜架1
	副
	适用人群：儿童。
1、EMS塑料+硅胶材质
2、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
3、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
4、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
5、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
6、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	52
	范斯图、橙果、微帕

	45
	EMS塑料+硅胶镜架2
	副
	适用人群：淘气活泼的儿童。
1、EMS塑料+硅胶材质
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	60
	范斯图、橙果、微帕

	46
	塑钢+硅胶镜架1
	副
	适用人群：适合8-15岁中小学生群体户外运动佩戴。
1、塑钢+硅胶材质。
2、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
3、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
4、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
5、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	44
	卡其亚、范斯图、橙果

	47
	合金镜架1
	副
	适用人群：适合12岁以上学生群体。
1、合金材质
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	52
	艾米诗、范斯图、江南美塑

	48
	肌肤漆镜架
	副
	1、EMS塑料+肌肤漆材质。
2、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
3、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
4、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
5、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	44
	艾滴、范斯图、阿玛士

	49
	中高光度β钛镜架
	副
	适用人群：适合13-20岁中高光度的学生群体。 
1、β钛材质 
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	68
	艾滴、范斯图、飞跃

	50
	中高光度金属镜架
	副
	适用人群：适合9-18岁中高光度的学生群体。
1、金属材质
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。
符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	60
	克莱斯勒、范斯图、飞跃

	51
	太阳镜成镜
	副
	1、TR材质+偏光镜片。
2、能有效防护太阳紫外线，适合光敏感或患有青光眼病症的老年人群体。散光度≤0.12m-1。紫外光谱透射比≤1.0%。光透射比的均匀性≤15%。符合GB 39552.1-2020检验标准。
3、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	52
	克莱斯勒、范斯图、橙果

	52
	合金镜架2
	副
	适用人群：镜架款式面向成人。
1、合金材质
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。
符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	52
	克莱斯勒、范斯图、江南美塑

	53
	板材镜架（成人）
	副
	1、板材材质
▲2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	76
	奔驰、范斯图、MLB

	54
	纯钛镜架
	副
	1、纯钛材质
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	76
	奔驰、范斯图、橙果

	55
	硅胶+TR镜架
	副
	1、硅胶与TR组合材质。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	68
	奔驰、范斯图、橙果

	56
	老花镜架
	副
	1、TR或金属材质，款式面向老年老花人群。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	52
	瑟多纳、范斯图、橙果

	57
	板材镜架（儿童））
	副
	1、板材材质。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。
符合GB/T 14214-2019检验标准。
3、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	52
	理查德、范斯图、海森伯格

	58
	钛合金架（儿童）
	副
	1、钛合金材质。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	44
	理查德、范斯图、橙果

	59
	折叠腿镜架（儿童板材）
	副
	1、板材材质、镜腿能够折叠。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。
符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	68
	范斯图、橙果、微帕

	60
	儿童硅胶镜架1
	副
	1、硅胶材质
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。
符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	84
	范斯图、橙果、微帕

	61
	无螺丝镜架（儿童板材）
	副
	1、板材材质、镜架无螺丝固定，桩头处不易损坏。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。
符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	124
	范斯图、橙果、微帕

	62
	半钛架
	副
	1、β钛材质、款式面向成人。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4、镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。
符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	84
	范斯图、橙果、微帕

	63
	钛合金架（成人）
	副
	1、钛合金材质。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	76
	范斯图、橙果、微帕

	64
	塑钢架
	副
	1、塑钢材质
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	84
	范斯图、江南美塑、微帕

	65
	混合架
	副
	1、合金硅胶材质、款式复古。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数。
	84
	范斯图、橙果、微帕

	66
	板材+钛合金架
	副
	1、板材+钛合金材质、款式复古。
2、耐疲劳：经500次试验后，永久变形量应不大于5mm。
3、鼻梁变形：永久变形量X≤0.02c。
4镜片夹持力：装上试片的镜架，两试片不应从镜圈槽或吊丝中全部或部分脱出。
5、高温尺寸稳定性：-12～+6mm。
6、包覆层性能：试验至24h时，易与皮肤长时间接触的部位不出现腐蚀、表面退化或脱落。符合GB/T 14214-2019检验标准。
7、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	84
	范斯图、橙果、微帕




2、 眼镜片采购清单
	序号
	标的名称
	单位
	技术参数
	规格型号
	单价预控价（元）
	参考品牌

	1
	1.59成长怡钻立方爱动膜现片
	片
	球镜：0.00～-4.00
柱镜：0.00
联合光度：-4.00
融合离焦设计，双专利融合，重新定位动态信号，增强刺激作用，从而缓解近视进展。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方爱动膜耐磨，持久耐用。
	库存
	414 
	蔡司、明月、凯米

	2
	1.59成长怡钻立方爱动膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-9.00
融合离焦设计，双专利融合，重新定位动态信号，增强刺激作用，从而缓解近视进展。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方爱动膜耐磨，持久耐用。
	定制
	452 
	蔡司、明月、凯米

	3
	1.59小乐圆H钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：0.00～-4.00
柱镜：0.00～-1.00
联合光度：-4.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	库存
	623 
	蔡司、明月、凯米

	4
	1.5小乐圆H钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：0.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	5
	1.59小乐圆H钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	6
	1.6小乐圆H钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	定制
	870 
	蔡司、明月、凯米

	7
	1.67小乐圆H钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：-2.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	定制
	1022 
	蔡司、明月、凯米

	8
	1.5小乐圆H钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：0.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	9
	1.59小乐圆H钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	775 
	蔡司、明月、凯米

	10
	1.6小乐圆H钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	11
	1.67小乐圆H钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：-2.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆H版镜片达71%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	1041 
	蔡司、明月、凯米

	12
	1.59小乐圆S钻立方爱动膜现片
	片
	球镜：0.00～-6.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-6.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆s版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方爱动膜耐磨，持久耐用。
	库存
	566 
	蔡司、明月、凯米

	13
	1.5小乐圆S钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：0.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆s版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	14
	1.59小乐圆S钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆s版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	15
	1.6小乐圆S钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆s版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	定制
	870 
	蔡司、明月、凯米

	16
	1.67小乐圆S钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：-2.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆s版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方铂金膜耐磨，持久耐用。
	定制
	1022 
	蔡司、明月、凯米

	17
	1.5小乐圆S钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：0.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆S版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	18
	1.59小乐圆S钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆S版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	775 
	蔡司、明月、凯米

	19
	1.6小乐圆S钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆S版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	20
	1.67小乐圆S钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：-2.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
采用受OK镜启发的“C.A.R.E专利结构”，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上，小乐圆S版镜片达68%。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	1041 
	蔡司、明月、凯米

	21
	1.59小瞳堡钻立方爱动膜定制
	片
	球镜：-.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
M.O.V.E三维动态陈列设计，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	851 
	蔡司、明月、凯米

	22
	1.59小瞳堡钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：-.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
M.O.V.E三维动态陈列设计，安全有效缓解近视加深。 全球多个临床实验中正面了其安全性和有效性，有效缓解近视加深在延缓眼轴增长的效率上。
安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。 
钻立方防蓝光膜耐磨，持久耐用。
	定制
	946 
	蔡司、明月、凯米

	23
	1.56泽锐单光镜片钻立方绿晶膜现片
	片
	球镜：0.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
材质1.56自由环面设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	281 
	蔡司、明月、凯米

	24
	1.6泽锐单光镜片钻立方绿晶膜现片
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
材质1.60自由环面设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	395 
	蔡司、明月、凯米

	25
	1.67泽锐单光镜片钻立方绿晶膜现片
	片
	球镜：0.00～-9.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-9.00
材质1.67自由环面设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	566 
	蔡司、明月、凯米

	26
	1.74泽锐单光镜片钻立方绿晶膜现片
	片
	球镜：-2.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
材质1.74自由环面设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	756 
	蔡司、明月、凯米

	27
	1.6泽锐单光镜片钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.60自由环面设计树脂片绿膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	433 
	蔡司、明月、凯米

	28
	1.67泽锐单光镜片钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.67自由环面设计树脂片绿膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	604 
	蔡司、明月、凯米

	29
	1.74泽锐单光镜片钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：+0.00～-2.00/ -0.00～-3.00
联合光度：-10.00
材质1.74自由环面设计树脂片绿膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	794 
	蔡司、明月、凯米

	30
	1.56泽锐单光镜片钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：-2.25～-12.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-12.00
材质1.56自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	376 
	蔡司、明月、凯米

	31
	1.59泽锐单光镜片钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+10.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.59自由环面设计PC片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	452 
	蔡司、明月、凯米

	32
	1.6泽锐单光镜片钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.60自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	490 
	蔡司、明月、凯米

	33
	1.67泽锐单光镜片钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+13.00～-20.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-20.00
材质1.67自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	661 
	蔡司、明月、凯米

	34
	1.74泽锐单光镜片钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.74自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	851 
	蔡司、明月、凯米

	35
	1.6泽锐单光镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：0.00～-6.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-6.00
材质1.60自由环面设计树脂片绿膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	528 
	蔡司、明月、凯米

	36
	1.67泽锐单光镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.67自由环面设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	37
	1.74泽锐单光镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：+0.00～-2.00/ -0.00～-3.00
联合光度：-10.00
材质1.74自由环面设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	38
	1.56泽锐单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：-2.25～-12.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-12.00
材质1.56自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	395 
	蔡司、明月、凯米

	39
	1.6泽锐单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+10.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.60自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	509 
	蔡司、明月、凯米

	40
	1.67泽锐单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.67自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	库存
	680 
	蔡司、明月、凯米

	41
	1.74泽锐单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+13.00～-20.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-20.00
材质1.74自由环面设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	库存
	870 
	蔡司、明月、凯米

	42
	1.6泽锐单光镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.60自由环面设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨。；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	547 
	蔡司、明月、凯米

	43
	1.67泽锐单光镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.67自由环面设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	44
	1.74泽锐单光镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：+0.00～-2.00/ -0.00～-3.00
联合光度：-10.00
材质1.74自由环面设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	908 
	蔡司、明月、凯米

	45
	1.56泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：-2.25～-12.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-12.00
材质1.56自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	433 
	蔡司、明月、凯米

	46
	1.6泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+10.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.60自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	547 
	蔡司、明月、凯米

	47
	1.67泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.67自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	718 
	蔡司、明月、凯米

	48
	1.74泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+13.00～-20.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-20.00
材质1.74自由环面设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	908 
	蔡司、明月、凯米

	49
	1.6泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.60自由环面设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	585 
	蔡司、明月、凯米

	50
	1.67泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.67自由环面设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	51
	1.74泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：+0.00～-2.00/ -0.00～-3.00
联合光度：-10.00
材质1.74自由环面设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	946 
	蔡司、明月、凯米

	52
	1.56泽锐单光镜片钻立方鎏金膜现片
	片
	球镜：-2.25～-12.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-12.00
材质1.56自由环面设计树脂片鎏金膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	566 
	蔡司、明月、凯米

	53
	1.6泽锐单光镜片钻立方鎏金膜现片
	片
	球镜：+8.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.60自由环面设计树脂片鎏金膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	680 
	蔡司、明月、凯米

	54
	1.67泽锐单光镜片钻立方鎏金膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.67自由环面设计树脂片鎏金膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	851 
	蔡司、明月、凯米

	55
	1.74泽锐单光镜片钻立方鎏金膜现片
	片
	球镜：+13.00～-20.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-20.00
材质1.74自由环面设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	1041 
	蔡司、明月、凯米

	56
	1.6泽锐单光镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.60自由环面设计树脂片鎏金膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	57
	1.67泽锐单光镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.67自由环面设计树脂片鎏金膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	58
	1.74泽锐单光镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：+0.00～-2.00/ -0.00～-3.00
联合光度：-10.00
材质1.74自由环面设计树脂片鎏金膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	1079 
	蔡司、明月、凯米

	59
	1.6泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方鎏金膜现片
	片
	球镜：-2.25～-12.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-12.00
材质1.60自由环面设计树脂片鎏金膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	737 
	蔡司、明月、凯米

	60
	1.67泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方鎏金膜现片
	片
	球镜：+10.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.67自由环面设计树脂片鎏金膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	908 
	蔡司、明月、凯米

	61
	1.74泽锐单光镜片防蓝光Plus+钻立方鎏金膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.74自由环面设计树脂片鎏金膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	1098 
	蔡司、明月、凯米

	62
	1.56泽锐单光镜片焕色视界X钻立方绿晶膜现片
	片
	球镜：+13.00～-20.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-20.00
材质1.56自由环面变色设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	376 
	蔡司、明月、凯米

	63
	1.6泽锐单光镜片焕色视界X钻立方绿晶膜现片
	片
	镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.60自由环面变色设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	471 
	蔡司、明月、凯米

	64
	1.6泽锐单光镜片焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：+0.00～-2.00/ -0.00～-3.00
联合光度：-10.00
材质1.60自由环面变色设计树脂片绿膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	585 
	蔡司、明月、凯米

	65
	1.67泽锐单光镜片焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：-2.25～-12.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-12.00
材质1.67自由环面变色设计树脂片绿膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	851 
	蔡司、明月、凯米

	66
	1.74泽锐单光镜片焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+4.00～-6.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-6.00
材质1.74自由环面变色设计树脂片绿膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	1022 
	蔡司、明月、凯米

	67
	1.56泽锐单光镜片焕色视界X钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：0.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.56自由环面变色设计树脂片绿膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	471 
	蔡司、明月、凯米

	68
	1.6泽锐单光镜片焕色视界X钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+8.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
材质1.60自由环面变色设计树脂片蓝膜库存片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	566 
	蔡司、明月、凯米

	69
	1.6泽锐单光镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.60自由环面变色设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	680 
	蔡司、明月、凯米

	70
	1.67泽锐单光镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00
材质1.67自由环面变色设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	946 
	蔡司、明月、凯米

	71
	1.74泽锐单光镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+4.00～-6.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-6.00
材质1.74自由环面变色设计树脂片蓝膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	1117 
	蔡司、明月、凯米

	72
	1.6泽锐单光镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：0.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.60自由环面变色设计树脂片黄膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	870 
	蔡司、明月、凯米

	73
	1.67泽锐单光镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
材质1.67自由环面变色设计树脂片黄膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	1136 
	蔡司、明月、凯米

	74
	1.74泽锐单光镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.74自由环面变色设计树脂片黄膜定制片，镜片清晰视区由中心向周边拓展，视野宽广，镜片美薄，高透光，耐磨损
	定制
	1307 
	蔡司、明月、凯米

	75
	1.56新清锐单光非球面钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00
材质1.56非球面设计树脂片高能离子轰击技术蓝膜库存片。独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界；采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。
	库存
	300 
	蔡司、明月、凯米

	76
	1.6新清锐单光非球面钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+8.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
材质1.60非球面设计树脂片高能离子轰击技术蓝膜库存片。独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界；采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。
	库存
	452 
	蔡司、明月、凯米

	77
	1.67新清锐单光非球面钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.67非球面设计树脂片高能离子轰击技术蓝膜库存片独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界；采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。
	库存
	623 
	蔡司、明月、凯米

	78
	1.74新清锐单光非球面钻立方铂金膜现片
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00
材质1.74非球面设计树脂片高能离子轰击技术蓝膜库存片独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界；采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。
	库存
	813 
	蔡司、明月、凯米

	79
	1.6新清锐单光非球面钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.60非球面设计树脂片高能离子轰击技术蓝膜定制片独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界；采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。
	定制
	566 
	蔡司、明月、凯米

	80
	1.67新清锐单光非球面钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.67非球面设计树脂片高能离子轰击技术蓝膜定制片独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界；采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。
	定制
	775 
	蔡司、明月、凯米

	81
	1.6新清锐单光非球面焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-10.00
材质1.60非球面变色设计树脂片高能离子轰击技术蓝膜定制片独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界；采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。
	定制
	680 
	蔡司、明月、凯米

	82
	1.67新清锐单光非球面焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：-2.25～-12.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-12.00
材质1.67非球面变色设计树脂片高能离子轰击技术蓝膜定制片独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界；采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。
	定制
	1117 
	蔡司、明月、凯米

	83
	1.5防蓝光球面单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+10.50～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.50非球面设计防蓝光树脂片防蓝光膜库存片，科学曲率，反射部分蓝紫光，UV400防护，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	224 
	蔡司、明月、凯米

	84
	1.56防蓝光非球面单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+8.00～-17.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-17.00
材质1.56非球面设计防蓝光树脂片防蓝光膜库存片，科学曲率，反射部分蓝紫光，UV400防护，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	281 
	蔡司、明月、凯米

	85
	1.6防蓝光非球面单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+8.00～-10.00
柱镜：0.00～-5.00
联合光度：-10.00
材质1.60非球面设计防蓝光树脂片防蓝光膜库存片，科学曲率，反射部分蓝紫光，UV400防护，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	395 
	蔡司、明月、凯米

	86
	1.67防蓝光非球面单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-5.00
联合光度：-12.00
材质1.67非球面设计防蓝光树脂片防蓝光膜库存片，科学曲率，反射部分蓝紫光，UV400防护，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	566 
	蔡司、明月、凯米

	87
	1.74防蓝光非球面单光镜片钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+4.00～-4.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-4.00
材质1.74非球面设计防蓝光树脂片防蓝光膜库存片，科学曲率，反射部分蓝紫光，UV400防护，镜片美薄，高透光，耐磨损
	库存
	756 
	蔡司、明月、凯米

	88
	1.5A系列2.0单光球面清晖膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.50球面设计树脂清晖膜镜片库存片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	库存
	129 
	蔡司、明月、凯米

	89
	1.56A系列2.0单光非球面清晖膜现片
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00
材质1.56非球面设计树脂清晖膜镜片库存片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	库存
	186 
	蔡司、明月、凯米

	90
	1.6A系列2.0单光非球面清晖膜现片
	片
	球镜：+4.00～-4.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-4.00
材质1.60非球面设计树脂清晖膜镜片库存片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	库存
	262 
	蔡司、明月、凯米

	91
	1.67A系列2.0单光非球面清晖膜现片
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-10.00
材质1.67非球面设计树脂清晖膜镜片库存片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	库存
	376 
	蔡司、明月、凯米

	92
	1.74A系列2.0单光非球面清晖膜现片
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：+0.00～-2.00/ -0.00～-3.00
联合光度：-10.00
材质1.74非球面设计树脂清晖膜镜片库存片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	库存
	623 
	蔡司、明月、凯米

	93
	1.6A系列2.0单光非球面清晖膜定制
	片
	球镜：+6.50～-10.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-10.00
材质1.60非球面设计树脂清晖膜镜片定制片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	定制
	338 
	蔡司、明月、凯米

	94
	1.67A系列2.0单光非球面清晖膜定制
	片
	球镜：+10.50～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.67非球面设计树脂清晖膜镜片定制片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	定制
	452 
	蔡司、明月、凯米

	95
	1.74A系列2.0单光非球面清晖膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.74非球面设计树脂清晖膜镜片定制片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	定制
	680 
	蔡司、明月、凯米

	96
	1.5A系列2.0球面单光镜片防蓝光Plus清晖膜现片
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00
材质1.50非球面设计树脂清晖膜镜片库存片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜，防蓝光效果佳，能够阻挡波长达400nn的紫外线。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	186 
	蔡司、明月、凯米

	97
	1.6A系列2.0非球面单光镜片防蓝光Plus清晖膜现片
	片
	球镜：+6.00～-6.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-6.00
材质1.60非球面设计树脂清晖膜镜片库存片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜，防蓝光效果佳，能够阻挡波长达400nn的紫外线。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	319 
	蔡司、明月、凯米

	98
	1.67A系列2.0非球面单光镜片防蓝光Plus清晖膜现片
	片
	球镜：+6.00～-6.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-6.00
材质1.67非球面设计树脂清晖膜镜片库存片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜，防蓝光效果佳，能够阻挡波长达400nn的紫外线。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	库存
	452 
	蔡司、明月、凯米

	99
	1.5A系列2.0单光球面焕色视界X清晖膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50球面变色设计树脂清晖膜镜片定制片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	定制
	300 
	蔡司、明月、凯米

	100
	1.6A系列2.0单光非球面焕色视界X清晖膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60非球面变色设计树脂清晖膜镜片定制片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	定制
	414 
	蔡司、明月、凯米

	101
	1.67A系列2.0单光非球面焕色视界X清晖膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67非球面变色设计树脂清晖膜镜片定制片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	定制
	680 
	蔡司、明月、凯米

	102
	1.74A系列2.0单光非球面焕色视界X清晖膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74非球面变色设计树脂清晖膜镜片定制片，科学曲率，镜片美薄，在原基础上加强耐磨性，透光性并采用新膜层颜色:清晖膜
	定制
	870 
	蔡司、明月、凯米

	103
	1.6A系列时尚型单光镜片莲花膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60球面设计树脂镜片莲花膜定制片.1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。
	定制
	376 
	蔡司、明月、凯米

	104
	1.67A系列时尚型单光镜片莲花膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67非球面设计树脂镜片莲花膜定制片.1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。
	定制
	509 
	蔡司、明月、凯米

	105
	1.5睐光2.0轻渐进专业版钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化区域光学设计，镜片高透光，耐磨损..
	定制
	300 
	蔡司、明月、凯米

	106
	1.6睐光2.0轻渐进专业版钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量；优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	490 
	蔡司、明月、凯米

	107
	1.67睐光2.0轻渐进专业版钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	108
	1.74睐光2.0轻渐进专业版钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	965 
	蔡司、明月、凯米

	109
	1.5睐光2.0轻渐进专业版钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50轻渐进设计树脂镜片基材防蓝光+健康防护定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	395 
	蔡司、明月、凯米

	110
	1.6睐光2.0轻渐进专业版钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	585 
	蔡司、明月、凯米

	111
	1.67睐光2.0轻渐进专业版钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	813 
	蔡司、明月、凯米

	112
	1.74睐光2.0轻渐进专业版钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	1060 
	蔡司、明月、凯米

	113
	1.5睐光2.0轻渐进专业版钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	414 
	蔡司、明月、凯米

	114
	1.6睐光2.0轻渐进专业版钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	604 
	蔡司、明月、凯米

	115
	1.67睐光2.0轻渐进专业版钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.6轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	116
	1.74睐光2.0轻渐进专业版钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1079 
	蔡司、明月、凯米

	117
	1.5睐光2.0轻渐进专业版防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	452 
	蔡司、明月、凯米

	118
	1.6睐光2.0轻渐进专业版防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	642 
	蔡司、明月、凯米

	119
	1.67睐光2.0轻渐进专业版防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	870 
	蔡司、明月、凯米

	120
	1.74睐光2.0轻渐进专业版防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	1117 
	蔡司、明月、凯米

	121
	1.5睐光2.0轻渐进专业版钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质.5轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	585 
	蔡司、明月、凯米

	122
	1.6睐光2.0轻渐进专业版钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	775 
	蔡司、明月、凯米

	123
	1.67睐光2.0轻渐进专业版钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	1003 
	蔡司、明月、凯米

	124
	1.74睐光2.0轻渐进专业版钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	1250 
	蔡司、明月、凯米

	125
	1.5睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00
材质1.50轻渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量；优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	414 
	蔡司、明月、凯米

	126
	1.6睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	661 
	蔡司、明月、凯米

	127
	1.67睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	946 
	蔡司、明月、凯米

	128
	1.5睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50轻渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	509 
	蔡司、明月、凯米

	129
	1.6睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	130
	1.67睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	1041 
	蔡司、明月、凯米

	131
	1.5睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50轻渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	132
	1.6睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	946 
	蔡司、明月、凯米

	133
	1.67睐光2.0轻渐进专业版焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。
	定制
	1231 
	蔡司、明月、凯米

	134
	1.5睐光2.0轻渐进个化版钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	642 
	蔡司、明月、凯米

	135
	1.6睐光2.0轻渐进个化版钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	136
	1.67睐光2.0轻渐进个化版钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1269 
	蔡司、明月、凯米

	137
	1.74睐光2.0轻渐进个化版钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1687 
	蔡司、明月、凯米

	138
	1.5睐光2.0轻渐进个化版钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	661 
	蔡司、明月、凯米

	139
	1.6睐光2.0轻渐进个化版钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	908 
	蔡司、明月、凯米

	140
	1.67睐光2.0轻渐进个化版钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1288 
	蔡司、明月、凯米

	141
	1.74睐光2.0轻渐进个化版钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1706 
	蔡司、明月、凯米

	142
	1.5睐光2.0轻渐进个化版防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.5渐轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	143
	1.6睐光2.0轻渐进个化版防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	946 
	蔡司、明月、凯米

	144
	1.67睐光2.0轻渐进个化版防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	1326 
	蔡司、明月、凯米

	145
	1.74睐光2.0轻渐进个化版防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	1744 
	蔡司、明月、凯米

	146
	1.5睐光2.0轻渐进个化版钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.50轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	147
	1.6睐光2.0轻渐进个化版钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.60轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1079 
	蔡司、明月、凯米

	148
	1.67睐光2.0轻渐进个化版钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.67轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1459 
	蔡司、明月、凯米

	149
	1.74睐光2.0轻渐进个化版钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D/+1.00D
材质1.74轻渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1877 
	蔡司、明月、凯米

	150
	1.5睐光2.0轻渐进个化版焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50轻渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	817 
	蔡司、明月、凯米

	151
	1.6睐光2.0轻渐进个化版焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60轻渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1117 
	蔡司、明月、凯米

	152
	1.67睐光2.0轻渐进个化版焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67轻渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1649 
	蔡司、明月、凯米

	153
	1.5睐光2.0轻渐进个化版焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50轻渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1003 
	蔡司、明月、凯米

	154
	1.6睐光2.0轻渐进个化版焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60轻渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1307 
	蔡司、明月、凯米

	155
	1.67睐光2.0轻渐进个化版焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67轻渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，3D面部识别设计，根据不同年龄瞳孔大小和进光量，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。个性化设计。
	定制
	1839 
	蔡司、明月、凯米

	156
	1.5睐光2.0D渐进镜片钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	319 
	蔡司、明月、凯米

	157
	1.6睐光2.0D渐进镜片钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	509 
	蔡司、明月、凯米

	158
	1.67睐光2.0D渐进镜片钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	737 
	蔡司、明月、凯米

	159
	1.74睐光2.0D渐进镜片钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	984 
	蔡司、明月、凯米

	160
	1.5睐光2.0D渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	414 
	蔡司、明月、凯米

	161
	1.6睐光2.0D渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	604 
	蔡司、明月、凯米

	162
	1.67睐光2.0D渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	163
	1.74睐光2.0D渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1079 
	蔡司、明月、凯米

	164
	1.5睐光2.0D渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	433 
	蔡司、明月、凯米

	165
	1.6睐光2.0D渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	623 
	蔡司、明月、凯米

	166
	1.67睐光2.0D渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	851 
	蔡司、明月、凯米

	167
	1.74睐光2.0D渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1098 
	蔡司、明月、凯米

	168
	1.5睐光2.0D渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	471 
	蔡司、明月、凯米

	169
	1.6睐光2.0D渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	661 
	蔡司、明月、凯米

	170
	1.5睐光2.0D渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	604 
	蔡司、明月、凯米

	171
	1.6睐光2.0D渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	794 
	蔡司、明月、凯米

	172
	1.67睐光2.0D渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1022 
	蔡司、明月、凯米

	173
	1.74睐光2.0D渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1269 
	蔡司、明月、凯米

	174
	1.67睐光2.0D渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	175
	1.5A系列2.0渐进镜片清晖膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	262 
	蔡司、明月、凯米

	176
	1.6A系列2.0渐进镜片清晖膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.6渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	376 
	蔡司、明月、凯米

	177
	1.67A系列2.0渐进镜片清晖膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	566 
	蔡司、明月、凯米

	178
	1.74A系列2.0渐进镜片清晖膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	179
	1.5A系列2.0渐进镜片焕色视界X清晖膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	414 
	蔡司、明月、凯米

	180
	1.6A系列2.0渐进镜片焕色视界X清晖膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.6渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	566 
	蔡司、明月、凯米

	181
	1.67A系列2.0渐进镜片焕色视界X清晖膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	851 
	蔡司、明月、凯米

	182
	1.5睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	471 
	蔡司、明月、凯米

	183
	1.6睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	737 
	蔡司、明月、凯米

	184
	1.67睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1041 
	蔡司、明月、凯米

	185
	1.74睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方绿晶膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术绿膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1212 
	蔡司、明月、凯米

	186
	1.5睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	566 
	蔡司、明月、凯米

	187
	1.6睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	188
	1.67睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1136 
	蔡司、明月、凯米

	189
	1.74睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1307 
	蔡司、明月、凯米

	190
	1.5睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	191
	1.6睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1022 
	蔡司、明月、凯米

	192
	1.67睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1326 
	蔡司、明月、凯米

	193
	1.74睐光2.0D渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1497 
	蔡司、明月、凯米

	194
	1.5睐光2.0 3D渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。
	定制
	528 
	蔡司、明月、凯米

	195
	1.6睐光2.0 3D渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。
	定制
	775 
	蔡司、明月、凯米

	196
	1.67睐光2.0 3D渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。
	定制
	1136 
	蔡司、明月、凯米

	197
	1.74睐光2.0 3D渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。
	定制
	1478 
	蔡司、明月、凯米

	198
	1.5睐光2.0 3D渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	547 
	蔡司、明月、凯米

	199
	1.6睐光2.0 3D渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	794 
	蔡司、明月、凯米

	200
	1.67睐光2.0 3D渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1155 
	蔡司、明月、凯米

	201
	1.74睐光2.0 3D渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1497 
	蔡司、明月、凯米

	202
	1.5睐光2.0 3D渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质15渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	585 
	蔡司、明月、凯米

	203
	1.6睐光2.0 3D渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	204
	1.67睐光2.0 3D渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	1193 
	蔡司、明月、凯米

	205
	1.5睐光2.0 3D渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	206
	1.6睐光2.0 3D渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	965 
	蔡司、明月、凯米

	207
	1.67睐光2.0 3D渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1326 
	蔡司、明月、凯米

	208
	1.74睐光2.0 3D渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1668 
	蔡司、明月、凯米

	209
	1.5睐光2.0 3D渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	210
	1.6睐光2.0 3D渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。
	定制
	1060 
	蔡司、明月、凯米

	211
	1.67睐光2.0 3D渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。
	定制
	1573 
	蔡司、明月、凯米

	212
	1.74睐光2.0 3D渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。优化双眼融像，提高立体视觉。
	定制
	1801 
	蔡司、明月、凯米

	213
	1.5睐光2.0 3D渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	908 
	蔡司、明月、凯米

	214
	1.6睐光2.0 3D渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1250 
	蔡司、明月、凯米

	215
	1.67睐光2.0 3D渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1763 
	蔡司、明月、凯米

	216
	1.74睐光2.0 3D渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。
	定制
	1991 
	蔡司、明月、凯米

	217
	1.5睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	218
	1.6睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	946 
	蔡司、明月、凯米

	219
	1.67睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1326 
	蔡司、明月、凯米

	220
	1.74睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1744 
	蔡司、明月、凯米

	221
	1.5睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	222
	1.6睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	965 
	蔡司、明月、凯米

	223
	1.67睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1345 
	蔡司、明月、凯米

	224
	1.74睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1763 
	蔡司、明月、凯米

	225
	1.5睐光2.0 3Dv渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	226
	1.6睐光2.0 3Dv渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	1003 
	蔡司、明月、凯米

	227
	1.67睐光2.0 3Dv渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。健康防护有害因子.有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	1383 
	蔡司、明月、凯米

	228
	1.5睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	229
	1.6睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1136 
	蔡司、明月、凯米

	230
	1.67睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1516 
	蔡司、明月、凯米

	231
	1.74睐光2.0 3Dv渐进镜片钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，添加镜框识别设计，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1934 
	蔡司、明月、凯米

	232
	1.5睐光2.0 3Dv渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	946 
	蔡司、明月、凯米

	233
	1.6睐光2.0 3Dv渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+9.00～-14.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-14.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1269 
	蔡司、明月、凯米

	234
	1.67睐光2.0 3Dv渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1820 
	蔡司、明月、凯米

	235
	1.74睐光2.0 3Dv渐进镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术蓝膜定制片，，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。.
	定制
	2105 
	蔡司、明月、凯米

	236
	1.5睐光2.0 3Dv渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进变色设计树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1136 
	蔡司、明月、凯米

	237
	1.6睐光2.0 3Dv渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	1459 
	蔡司、明月、凯米

	238
	1.67睐光2.0 3Dv渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。
	定制
	2010 
	蔡司、明月、凯米

	239
	1.74睐光2.0 3Dv渐进镜片焕色视界X钻立方鎏金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.74渐进设计变色树脂镜片高能离子轰击技术鎏金膜定制片，，优化设计的屈光度渐进曲线，实现轻松聚焦，舒适看远看近。宽大均匀中近视区，轻松聚焦远近切换。为潮流造型镜框定制适合的近用区；根据用眼习惯定制渐进通道。.
	定制
	2295 
	蔡司、明月、凯米

	240
	1.5室内型三维博锐2.0渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等
	定制
	661 
	蔡司、明月、凯米

	241
	1.6室内型三维博锐2.0渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等
	定制
	851 
	蔡司、明月、凯米

	242
	1.67室内型三维博锐2.0渐进镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等
	定制
	1041 
	蔡司、明月、凯米

	243
	1.5室内型三维博锐2.0渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等。；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	680 
	蔡司、明月、凯米

	244
	1.6室内型三维博锐2.0渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等。；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	870 
	蔡司、明月、凯米

	245
	1.67室内型三维博锐2.0渐进镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等。；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1060 
	蔡司、明月、凯米

	246
	1.5室内型三维博锐2.0渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道，健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	718 
	蔡司、明月、凯米

	247
	1.6室内型三维博锐2.0渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道，健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	908 
	蔡司、明月、凯米

	248
	1.67室内型三维博锐2.0渐进镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道；健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	1098 
	蔡司、明月、凯米

	249
	1.5室内型臻锐钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.50渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等
	定制
	1041 
	蔡司、明月、凯米

	250
	1.6室内型臻锐钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制。
	定制
	1611 
	蔡司、明月、凯米

	251
	1.67室内型臻锐钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制。
	定制
	2147 
	蔡司、明月、凯米

	252
	1.5室内型臻锐钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：-0.25～-6.00
柱镜：0.00
联合光度：-6.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.50渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制。；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1060 
	蔡司、明月、凯米

	253
	1.6室内型臻锐钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：-0.25～-8.00
柱镜：0.00
联合光度：-8.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.60渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1630 
	蔡司、明月、凯米

	254
	1.67室内型臻锐钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.67渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制；防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	2166 
	蔡司、明月、凯米

	255
	1.5室内型臻锐防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.50渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制；健康防护有害因子。。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）。
	定制
	1098 
	蔡司、明月、凯米

	256
	1.6室内型臻锐防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：-0.25～-6.00
柱镜：0.00
联合光度：-6.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.60渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制。健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）。
	定制
	1668 
	蔡司、明月、凯米

	257
	1.67室内型臻锐防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：-0.25～-8.00
柱镜：0.00
联合光度：-8.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.67渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制；健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）。
	定制
	2204 
	蔡司、明月、凯米

	258
	1.5A系列康乐型镜片莲花膜定制
	片
	球镜：-0.25～-8.00
柱镜：0.00
联合光度：-8.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.50渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制；健康防护有害因子。。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）。
	定制
	205 
	蔡司、明月、凯米

	259
	1.6A系列康乐型镜片莲花膜定制
	片
	球镜：-0.25～-8.00
柱镜：0.00
联合光度：-8.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.60渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制。健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）。
	定制
	319 
	蔡司、明月、凯米

	260
	1.67A系列康乐型镜片莲花膜定制
	片
	球镜：-0.25～-8.00
柱镜：0.00
联合光度：-8.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.67渐进设计树脂镜片蓝膜定制片，采用传统渐进设计；美薄技术；精密成形；可变渐进通道等；进一步提供个性化定制；健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）。
	定制
	509 
	蔡司、明月、凯米

	261
	1.5数码型镜片（标准级）莲花膜现片
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.50渐进设计树脂片绿膜库存片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	库存
	186 
	蔡司、明月、凯米

	262
	1.6数码型镜片（标准级）莲花膜现片
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D/+1.25D
材质1.60渐进设计树脂片绿膜库存片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	库存
	319 
	蔡司、明月、凯米

	263
	1.5数码型镜片（标准级）钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.50渐进设计树脂片绿膜库存片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	库存
	300 
	蔡司、明月、凯米

	264
	1.6数码型镜片（标准级）钻立方防蓝光膜现片
	片
	球镜：+16.00～-19.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-19.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.60渐进设计树脂片绿膜库存片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	库存
	433 
	蔡司、明月、凯米

	265
	1.5数码型镜片（标准级）莲花膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.50渐进设计树脂片绿膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	224 
	蔡司、明月、凯米

	266
	1.6数码型镜片（标准级）莲花膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.60渐进设计树脂片绿膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	357 
	蔡司、明月、凯米

	267
	1.5数码型镜片（标准级）钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.50渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	338 
	蔡司、明月、凯米

	268
	1.6数码型镜片（标准级）钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.60渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	471 
	蔡司、明月、凯米

	269
	1.5数码型镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.50渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	357 
	蔡司、明月、凯米

	270
	1.6数码型镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+16.00～-19.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-19.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.60渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	547 
	蔡司、明月、凯米

	271
	1.67数码型镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.67渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	813 
	蔡司、明月、凯米

	272
	1.74数码型镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.74渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	1117 
	蔡司、明月、凯米

	273
	1.5数码型镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.50渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	376 
	蔡司、明月、凯米

	274
	1.6数码型镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.60渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	566 
	蔡司、明月、凯米

	275
	1.67数码型镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.67渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	276
	1.74数码型镜片钻立方防蓝光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.50D～+1.25D
材质1.74渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。
	定制
	1136 
	蔡司、明月、凯米

	277
	1.5数码型镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+2.00～-4.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-4.00
材质1.50渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	414 
	蔡司、明月、凯米

	278
	1.6数码型镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+4.00～-8.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-8.00
材质1.60渐进设计树脂片绿蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	604 
	蔡司、明月、凯米

	279
	1.67数码型镜片防蓝光Plus+钻立方铂金膜防卫版定制
	片
	球镜：+4.00～-10.00
柱镜：0.00～-2.00
联合光度：-10.00
材质1.67渐进设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。健康防护有害因子。有效拦截350-480纳米波段范围内的蓝光，保留有益于改善情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米）
	定制
	870 
	蔡司、明月、凯米

	280
	1.5数码型镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
材质1.50渐进变色设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	661 
	蔡司、明月、凯米

	281
	1.6数码型镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
材质1.60渐进变色设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	851 
	蔡司、明月、凯米

	282
	1.67数码型镜片焕色视界X钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.67渐进变色设计树脂片蓝膜定制片，根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。
	定制
	1155 
	蔡司、明月、凯米

	283
	1.5驾驶型单光镜片钻立方极光膜现片
	片
	球镜：+16.00～-19.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-19.00
材质1.5非球面设计极光膜层树脂镜片，1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	库存
	319 
	蔡司、明月、凯米

	284
	1.6驾驶型单光镜片钻立方极光膜现片
	片
	球镜：+5.00～-7.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-7.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	库存
	490 
	蔡司、明月、凯米

	285
	1.67驾驶型单光镜片钻立方极光膜现片
	片
	球镜：+6.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.67非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	库存
	623 
	蔡司、明月、凯米

	286
	1.5驾驶型单光镜片钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	566 
	蔡司、明月、凯米

	287
	1.6驾驶型单光镜片钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+16.00～-19.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-19.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	288
	1.67驾驶型单光镜片钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
材质1.67非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1079 
	蔡司、明月、凯米

	289
	1.74驾驶型单光镜片钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
材质1.74非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1459 
	蔡司、明月、凯米

	290
	1.5驾驶型单光镜片焕色视界X钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.5非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	291
	1.6驾驶型单光镜片焕色视界X钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+16.00～-19.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-19.00； ADD：+0.75D～+3.50D
材质1.60非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1250 
	蔡司、明月、凯米

	292
	1.67驾驶型单光镜片焕色视界X钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
材质1.67非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1630 
	蔡司、明月、凯米

	293
	1.5驾驶型渐进镜片钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.5渐进非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1060 
	蔡司、明月、凯米

	294
	1.6驾驶型渐进镜片钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-8.00
材质1.60非球面渐进设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1288 
	蔡司、明月、凯米

	295
	1.67驾驶型渐进镜片钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+10.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.67非球面渐进设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1440 
	蔡司、明月、凯米

	296
	1.74驾驶型渐进镜片钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+11.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.74渐进非球面设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	2447 
	蔡司、明月、凯米

	297
	1.5驾驶型渐进镜片焕色视界X钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-8.00
材质1.5非球面变色设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	832 
	蔡司、明月、凯米

	298
	1.6驾驶型渐进镜片焕色视界X钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.60非球面变色设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1250 
	蔡司、明月、凯米

	299
	1.67驾驶型渐进镜片焕色视界X钻立方极光膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.67非球面变色设计极光膜层树脂镜片1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。
	定制
	1630 
	蔡司、明月、凯米

	300
	1.5悦慕偏光单光球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-8.00
材质1.50非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	319 
	蔡司、明月、凯米

	301
	1.5悦慕偏光单光非球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.50非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	319 
	蔡司、明月、凯米

	302
	1.6悦慕偏光单光球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+10.00～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.60非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	509 
	蔡司、明月、凯米

	303
	1.6悦慕偏光单光非球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.50～-10.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-10.00
材质1.60非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	509 
	蔡司、明月、凯米

	304
	1.67悦慕偏光单光球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-8.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-8.00
材质1.67非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	305
	1.67悦慕偏光单光非球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+6.00～-6.00
柱镜：0.00～-4.00
联合光度：-6.00
材质1.变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	306
	1.5悦慕偏光变色单光球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-10.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-10.00
材质1.50非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	307
	1.5悦慕偏光变色单光非球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.50非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	699 
	蔡司、明月、凯米

	308
	1.6悦慕偏光变色单光球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+10.50～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.60非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	309
	1.6悦慕偏光变色单光非球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.60非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	889 
	蔡司、明月、凯米

	310
	1.5悦慕染色变色单光球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.50非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	376 
	蔡司、明月、凯米

	311
	1.5悦慕染色变色单光非球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.50非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	376 
	蔡司、明月、凯米

	312
	1.6悦慕染色变色单光球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+10.50～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.60非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	566 
	蔡司、明月、凯米

	313
	1.6悦慕染色变色单光非球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+10.50～-11.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-11.00
材质1.60非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	566 
	蔡司、明月、凯米

	314
	1.67悦慕染色变色单光球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.67非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	315
	1.67悦慕染色变色单光非球面镜片钻立方铂金膜定制
	片
	球镜：+8.00～-12.00
柱镜：0.00～-6.00
联合光度：-12.00
材质1.67非球面变色设计树脂铂金膜定制片；镜片颜色深浅随着紫外线强弱自动变化；偏光镀膜，清晰舒适；高透光率；
	定制
	756 
	蔡司、明月、凯米

	316
	1.56海顿非球面绿膜树脂片（远视）
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+8.00至 0 散 0至+2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	50
	明月、蔡司、依视路

	317
	1.56海顿PMC非球面超硬绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
PMC 超硬膜层强化抗刮耐磨，优化非球面曲面减少边缘像差，抑制眩光反光，视野通透。
	库存
	55
	明月、蔡司、依视路

	318
	1.56海顿超韧全能非球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.00D
超韧基材抗冲击安全耐用，全能复合绿膜集合防污、耐磨、减反射；光学优化，成像锐利，兼顾安全与高清视觉，多场景适配。
	库存
	62
	明月、蔡司、依视路

	319
	1.56海顿超韧全能镜片
	副
	折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.00D
超韧基材抗冲击安全耐用，全能复合绿膜集合防污、耐磨、减反射；光学优化，成像锐利，兼顾安全与高清视觉，多场景适配。
	库存
	50
	明月、蔡司、依视路

	320
	1.55海顿防蓝光非球面蓝膜树脂片
	副
	折射率≥1.545，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -10.0D散 0至-2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然，UV‑1 级紫外防护
	库存
	50
	明月、蔡司、依视路

	321
	1.55海顿防蓝光非球面蓝膜树脂片（远视）
	副
	折射率≥1.545，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 0D散 0至+2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然，UV‑1 级紫外防护
	库存
	60
	明月、蔡司、依视路

	322
	1.56海顿非球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -800D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	40
	明月、蔡司、依视路

	323
	1.56海顿远视球面绿膜树脂片（远视）
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+8.00至 0 散 0至+2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	35
	明月、蔡司、依视路

	324
	1.55海顿双菲绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.545，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
双面非球面工艺，前后表面均做非球面优化，相比普通单面非球面镜片更薄更平，边缘像差控制更出色，视野范围更广、畸变更小；绿膜多层镀膜减反射，视物清晰透亮
	库存
	58
	明月、蔡司、依视路

	325
	1.56浅底防蓝光非球面树脂片
	副
	折射率≥1.545，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+8.00至 -10.0D散 0至-2.0D
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	库存
	100
	明月、蔡司、依视路

	326
	1.60浅底防蓝光非球面树脂片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	库存
	140
	明月、蔡司、依视路

	327
	1.67浅底防蓝光非球面树脂片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	库存
	240
	明月、蔡司、依视路

	328
	1.71浅底防蓝光非球面树脂片
	副
	折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	库存
	320
	明月、蔡司、依视路

	329
	1.74浅底防蓝光非球面树脂片
	副
	折射率≥1.740，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -15.0D散 0至-4.0D
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	库存
	480
	明月、蔡司、依视路

	330
	1.56浅底防蓝光非球面定制片
	副
	折射率≥1.545，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	定制
	236
	明月、蔡司、依视路

	331
	1.60浅底防蓝光非球面定制片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	定制
	314
	明月、蔡司、依视路

	332
	1.67浅底防蓝光非球面定制片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	定制
	530
	明月、蔡司、依视路

	333
	1.71浅底防蓝光非球面定制片
	副
	折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+12.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	定制
	680
	明月、蔡司、依视路

	334
	1.74浅底防蓝光非球面定制片
	副
	折射率≥1.740，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
浅底防蓝光工艺，在有效阻隔有害蓝光的同时，镜片底色更浅、通透度更高，佩戴后不易出现明显色偏，视觉更真实舒适；兼顾防蓝光与美观度
	定制
	989
	明月、蔡司、依视路

	335
	1.60海顿超韧非球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
超韧基材抗冲击安全耐用，全能复合绿膜集合防污、耐磨、减反射；光学优化，成像锐利，兼顾安全与高清视觉，多场景适配。
	库存
	90
	明月、蔡司、依视路

	336
	1.60海顿防蓝光非球面蓝膜树脂片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然，UV‑1 级紫外防护
	库存
	66
	明月、蔡司、依视路

	337
	1.60海顿超韧防蓝光非球面天视A6膜树脂片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然，UV‑1 级紫外防护
	库存
	96
	明月、蔡司、依视路

	338
	1.60海顿非球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.至 -10.0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	64
	明月、蔡司、依视路

	339
	1.60海顿非球面绿膜树脂片（远视）
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+800.至 0D散 0至+2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	70
	明月、蔡司、依视路

	340
	1.60海顿双菲绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
双面非球面工艺，前后表面均做非球面优化，相比普通单面非球面镜片更薄更平，边缘像差控制更出色，视野范围更广、畸变更小；绿膜多层镀膜减反射，视物清晰透亮
	库存
	66
	明月、蔡司、依视路

	341
	1.67海顿非球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.至 -12.0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	220
	明月、蔡司、依视路

	342
	1.56锐朋超韧膜变灰2.0非球面超硬绿膜定制片
	副
	折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-6.0D，
膜变灰 2.0 变色技术，室内透明无色，室外遇紫外线自动快速变灰，智能调节光线强度；超韧基材抗冲击性能强，安全耐用；超硬绿膜镀膜，耐磨防污减反光。一镜两用
	定制
	280
	明月、蔡司、依视路

	343
	1.56海顿超韧非球面七彩膜车房
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -10.0D散 0至-2.0D
超韧基材抗冲击、不易碎裂，安全性能突出；七彩膜镀膜工艺，膜层呈现绚丽的彩色反光效果，兼具装饰性与减反射功能，佩戴时尚个性；非球面优化设计，成像清晰自然。
	定制
	240
	明月、蔡司、依视路

	344
	1.56锐朋超韧偏光灰绿膜车房片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -10.0D散 0至-2.0D
偏光过滤路面眩光，绿膜减反耐磨，超韧抗冲击，车房定制，适合驾驶、户外强光场景
	定制
	380
	明月、蔡司、依视路

	345
	1.56海顿超韧非球面七彩膜车房
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -10.0D散 0至-2.0D
超韧基材抗冲击、不易碎裂，安全性能突出；七彩膜镀膜工艺，膜层呈现绚丽的彩色反光效果，兼具装饰性与减反射功能，佩戴时尚个性；非球面优化设计，成像清晰自然。
	定制
	200
	明月、蔡司、依视路

	346
	1.56锐朋非球面绿膜定制片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~50。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	132
	明月、蔡司、依视路

	347
	1.56海顿棱镜非球面车房片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~50。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	150
	明月、蔡司、依视路

	348
	1.56锐朋球面绿膜定制片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~50。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	95
	明月、蔡司、依视路

	349
	1.56锐朋棱镜加膜车房片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~50。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	125
	明月、蔡司、依视路

	350
	1.56锐朋数码抗疲劳内渐进绿膜定制片
	副
	折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-6.0D，ADD+75
内渐进光学设计，看远看近连续过渡，数码抗疲劳优化，缓解长时间看手机电脑的眼部疲劳；绿膜层减反射、耐磨防污
	定制
	170
	明月、蔡司、依视路

	351
	1.56锐朋深变灰球面绿膜定制片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -8.0D散 0至-2.0D
球面设计，深变灰变色，变色深度更高，绿膜减反耐磨
	定制
	260
	明月、蔡司、依视路

	352
	1.56锐朋维适绿膜渐进多焦点R
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	98
	明月、蔡司、依视路

	353
	1.56锐朋维适绿膜渐进多焦点L
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	98
	明月、蔡司、依视路

	354
	1.56锐朋学生读写专用（10）R
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150
学生读写专用设计，上方看远下方阅读区加光 + 1.50D，减轻近距离用眼调节负担，缓解读写疲劳；帮助养成正确姿势，延缓近视加深
	库存
	130
	明月、蔡司、依视路

	355
	1.56锐朋学生读写专用（10）L
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150
学生读写专用设计，上方看远下方阅读区加光 + 1.50D，减轻近距离用眼调节负担，缓解读写疲劳；帮助养成正确姿势，延缓近视加深
	库存
	130
	明月、蔡司、依视路

	356
	1.56海顿学生读写渐进车房片
	副
	折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150
学生读写专用设计，上方看远下方阅读区加光 + 1.50D，减轻近距离用眼调节负担，缓解读写疲劳；帮助养成正确姿势，延缓近视加深
	定制
	200
	明月、蔡司、依视路

	357
	1.60超韧膜变灰2.0近无忧PRO内渐进超硬绿膜定制片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	定制
	540
	明月、蔡司、依视路

	358
	1.60海顿超韧近无忧PRO内渐进绿膜定制片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	定制
	300
	明月、蔡司、依视路

	359
	1.60海顿超韧偏光加膜车房片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	450
	明月、蔡司、依视路

	360
	1.60锐朋非球面绿膜定制片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~50。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	200
	明月、蔡司、依视路

	361
	1.60锐朋非球面棱镜车房片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~50。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	210
	明月、蔡司、依视路

	362
	1.60海顿近无忧PRO内渐进绿膜定制片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	定制
	270
	明月、蔡司、依视路

	363
	1.60锐朋学生读写专用内渐进绿膜定制片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150
学生读写专用设计，上方看远下方阅读区加光 + 1.50D，减轻近距离用眼调节负担，缓解读写疲劳；帮助养成正确姿势，延缓近视加深
	定制
	280
	明月、蔡司、依视路

	364
	1.67海顿非球面绿膜定制片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	400
	明月、蔡司、依视路

	365
	1.67海顿非球面棱镜加膜车房片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	460
	明月、蔡司、依视路

	366
	1.67锐朋近无忧PRO内渐进绿膜定制片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	定制
	585
	明月、蔡司、依视路

	367
	1.71锐朋防蓝光非球面超硬蓝膜树脂片71L
	副
	折射率≥1.701，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然，UV‑1 级紫外防护
	库存
	300
	明月、蔡司、依视路

	368
	1.71锐朋非球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	220
	明月、蔡司、依视路

	369
	1.71锐朋非球面绿膜定制片
	副
	折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+12.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~50。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	500
	明月、蔡司、依视路

	370
	1.71锐朋非球面棱镜车房片
	副
	折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+12.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~50。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	550
	明月、蔡司、依视路

	371
	1.71锐朋近无忧PRO内渐进绿膜定制片
	副
	折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+7.00至 -12.0D散 0至-4.0D
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	定制
	650
	明月、蔡司、依视路

	372
	1.74锐朋非球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.740，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围-1.00至 -12.0D散 0至-4.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	550
	明月、蔡司、依视路

	373
	1.74锐朋非球面绿膜定制片
	副
	折射率≥1.738，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.00至 -26.0D散 0至-8.0D。直径m m70~65。
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	760
	明月、蔡司、依视路

	374
	1.56锐朋超韧膜变灰2.0非球面超硬绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
膜变灰 2.0 智能变色，室内透明室外自动变灰，变色快褪色匀；超韧抗冲击安全耐摔；1.60 折射率更薄美观；非球面 + 超硬绿膜，清晰耐磨
	库存
	200
	明月、蔡司、依视路

	375
	1.55锐朋深变灰球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.545，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
球面设计，深变灰变色，变色深度更高，绿膜减反耐磨
	库存
	100
	明月、蔡司、依视路

	376
	1.55锐朋深变茶球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.545，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
球面设计，深变灰变色，变色深度更高，绿膜减反耐磨
	库存
	100
	明月、蔡司、依视路

	377
	1.60锐朋超韧膜变灰2.0非球面超硬绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
膜变灰 2.0 智能变色，室内透明室外自动变灰，变色快褪色匀；超韧抗冲击安全耐摔；1.60 折射率更薄美观；非球面 + 超硬绿膜，清晰耐磨
	库存
	270
	明月、蔡司、依视路

	378
	1.61锐朋深变灰非球面绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
球面设计，深变灰变色，变色深度更高，绿膜减反耐磨
	库存
	130
	明月、蔡司、依视路

	379
	1.67锐朋超韧膜变灰2.0非球面超硬绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
膜变灰 2.0 智能变色，室内透明室外自动变灰，变色快褪色匀；超韧抗冲击安全耐摔；1.60 折射率更薄美观；非球面 + 超硬绿膜，清晰耐磨
	库存
	410
	明月、蔡司、依视路

	380
	1.71锐朋智能膜变灰2.0非球面超硬绿膜树脂片
	副
	折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D
膜变灰 2.0 智能变色，室内透明室外自动变灰，变色快褪色匀；超韧抗冲击安全耐摔；1.60 折射率更薄美观；非球面 + 超硬绿膜，清晰耐磨
	库存
	720
	明月、蔡司、依视路

	381
	1.67锐朋防蓝光非球面蓝膜定制片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然，UV‑1 级紫外防护
	定制
	460
	明月、蔡司、依视路

	382
	1.60轻松控PMC周边离焦天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数40，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D
	定制
	480
	明月、蔡司、依视路

	383
	1.56轻松控Pro2.0微透镜离焦天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数43，光度范围0.00至 -,6.0D散 0至-4.0D
	定制
	600
	明月、蔡司、依视路

	384
	1.56轻松控Pro2.0微透镜离焦防蓝光天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数43，光度范围0.00至 -,6.0D散 0至-4.0D
	定制
	690
	明月、蔡司、依视路

	385
	1.60轻松控Pro2.0微透镜离焦天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数40，光度范围0.00至 -6.0D散 0至-4.0D
	定制
	690
	明月、蔡司、依视路

	386
	1.60轻松控Pro2.0微透镜离焦防蓝光天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数40，光度范围0.00至 -6.0D散 0至-4.0D
	定制
	780
	明月、蔡司、依视路

	387
	1.67轻松控Pro2.0微透镜离焦天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数32，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D
	定制
	780
	明月、蔡司、依视路

	388
	1.67轻松控Pro2.0微透镜离焦防蓝光天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数32，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D
	定制
	880
	明月、蔡司、依视路

	389
	1.71轻松控Pro2.0微透镜离焦天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数37，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D
	定制
	1020
	明月、蔡司、依视路

	390
	1.71轻松控Pro2.0微透镜离焦防蓝光天视A6膜定制片
	副
	*利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数37，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D
	定制
	1100
	明月、蔡司、依视路

	391
	1.50成人U2内渐进
	副
	折射率≥1.501，阿贝数59，透射比UV-2，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -8.0D散 0至-4.0D，ADD+1.0至+4.0
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	450
	明月、蔡司、依视路

	392
	1.50非球面舒适型学生渐进
	副
	折射率≥1.501，阿贝数59，透射比UV-2，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -8.0D散 0至-4.0D
学生读写专用设计，减轻近距离用眼调节负担，缓解读写疲劳；帮助养成正确姿势，延缓近视加深
	库存
	260
	明月、蔡司、依视路

	393
	1.56非球面BRC蓝光
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -6.0D散 0至-2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然
	库存
	108
	明月、蔡司、依视路

	394
	1.56成人U2内渐进
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -8.0D散 0至-4.0D，ADD+1.0至+4.0
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	480
	明月、蔡司、依视路

	395
	1.56非球面加膜树脂镜片
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -4.0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	54
	明月、蔡司、依视路

	396
	1.56非球面U2
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -4.0D散 0至-2.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	库存
	68
	明月、蔡司、依视路

	397
	1.56非球面U2车房片
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 -14.0D散 0至-6.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	定制
	225
	明月、蔡司、依视路

	398
	1.56远视非球面U2
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 0D散 0至-2.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	库存
	78
	明月、蔡司、依视路

	399
	1.56非球面车房片
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 -14.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	188
	明月、蔡司、依视路

	400
	1.56远视非球面
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	58
	明月、蔡司、依视路

	401
	1.56非球面染色（来样染色）
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 -14.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	300
	明月、蔡司、依视路

	402
	1.56棱镜非球面车房片
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 -14.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	248
	明月、蔡司、依视路

	403
	1.56非球面染色
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 -14.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	198
	明月、蔡司、依视路

	404
	1.56非球面阳光卫士变灰
	副
	折射率≥1.545，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -6.0D散 0至-2.0D
基材变灰，室内透明户外变色，室内户外通用。
	库存
	110
	明月、蔡司、依视路

	405
	1.60非球面BRC蓝光阻隔膜
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -8.0D散 0至-2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然
	库存
	145
	明月、蔡司、依视路

	406
	1.60非球面BRC蓝光阻隔膜（远视）
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 0D散 0至-2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然
	库存
	150
	明月、蔡司、依视路

	407
	1.60U6成人内渐进
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -8.0D散 0至-4.0D，ADD+1.0至+4.0
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	870
	明月、蔡司、依视路

	408
	1.60BRC成人内渐进
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -8.0D散 0至-4.0D，ADD+1.0至+4.0
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	828
	明月、蔡司、依视路

	409
	1.60成人内渐进树脂镜片
	副
	折射率≥1.553，阿贝数35，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -8.0D散 0至-4.0D，ADD+1.0至+4.0
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	500
	明月、蔡司、依视路

	410
	1.60非球面加膜树脂镜片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -8.0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	90
	明月、蔡司、依视路

	411
	1.60非球面U2
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -8.0D散 0至-2.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	库存
	130
	明月、蔡司、依视路

	412
	1.60非球面U6
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -8.0D散 0至-2.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然
	库存
	130
	明月、蔡司、依视路

	413
	1.60非球面U2车房片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -17.0D散 0至-6.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	定制
	320
	明月、蔡司、依视路

	414
	1.60非球面U6加硬加膜车房片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -17.0D散 0至-6.0D
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然
	定制
	350
	明月、蔡司、依视路

	415
	1.60远视非球面U2
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 0D散 0至-2.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	库存
	138
	明月、蔡司、依视路

	416
	1.60非球面车房片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -17.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	248
	明月、蔡司、依视路

	417
	1.60非球面染色（来样染色）
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -17.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	378
	明月、蔡司、依视路

	418
	1.60远视非球面
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	95
	明月、蔡司、依视路

	419
	1.60棱镜非球面车房片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -17.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	310
	明月、蔡司、依视路

	420
	1.60非球面染色车房
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -17.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	308
	明月、蔡司、依视路

	421
	1.60球面染色（来样染色）
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -17.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	338
	明月、蔡司、依视路

	422
	1.60两面非球面树脂片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围-2.0D至 -6.0D散 0至-2.0D
双面非球面工艺，前后表面均做非球面优化，相比普通单面非球面镜片更薄更平，边缘像差控制更出色，视野范围更广、畸变更小；绿膜多层镀膜减反射，视物清晰透亮
	库存
	300
	明月、蔡司、依视路

	423
	1.60两面非球面U6车房片
	副
	折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+8.0D至 -10.0D散 0至-6.0D
双面非球面工艺，前后表面均做非球面优化，相比普通单面非球面镜片更薄更平，边缘像差控制更出色，视野范围更广、畸变更小；绿膜多层镀膜减反射，视物清晰透亮
	定制
	500
	明月、蔡司、依视路

	424
	1.67BRC成人内渐进
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+1.0至+3.5
蓝膜防蓝光技术，有效过滤电子屏幕发出的有害蓝光，缓解长时间看手机、电脑后的视觉疲劳；非球面设计减少边缘畸变，视物清晰自然
	库存
	1100
	明月、蔡司、依视路

	425
	1.67U2成人内渐进
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+1.0至+3.5
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	980
	明月、蔡司、依视路

	426
	1.67非球面加膜树脂镜片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -10.0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	210
	明月、蔡司、依视路

	427
	1.67远视非球面加膜树脂镜片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.0D至 0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	220
	明月、蔡司、依视路

	428
	1.67非球面加膜车房片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -20.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	420
	明月、蔡司、依视路

	429
	1.67非球面棱镜车房片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+10.0D至 -20.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	500
	明月、蔡司、依视路

	430
	1.67非球面U2
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -10.0D散 0至-2.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	库存
	248
	明月、蔡司、依视路

	431
	1.67非球面U6
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围0至 -10.0D散 0至-2.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	库存
	248
	明月、蔡司、依视路

	432
	1.67两面非球面树脂镜片
	副
	折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围-3.0D至 -8.0D散 0至-2.0D
双面非球面工艺，前后表面均做非球面优化，相比普通单面非球面镜片更薄更平，边缘像差控制更出色，视野范围更广、畸变更小；绿膜多层镀膜减反射，视物清晰透亮
	库存
	480
	明月、蔡司、依视路

	433
	1.74U2成人内渐进
	副
	折射率≥1.738，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+1.0至+3.5
渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨渐进多焦点设计，远中近连续视物，一副替代多副；绿膜减反耐磨
	库存
	1380
	明月、蔡司、依视路

	434
	1.74非球面
	副
	折射率≥1.738，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围-1.0D至 -13.0D散 0至-2.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	库存
	580
	明月、蔡司、依视路

	435
	1.74非球面车房片
	副
	折射率≥1.738，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+9.5D至 -20.0D散 0至-6.0D
优化非球面曲面，减少视物变形，成像真实自然；绿膜多层镀膜，耐磨抗污，视物清晰柔和。
	定制
	900
	明月、蔡司、依视路

	436
	1.74非球面U2
	副
	折射率≥1.738，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围-1.0D至 -13.0D散 0至-2.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	库存
	600
	明月、蔡司、依视路

	437
	1.74非球面U2车房片
	副
	折射率≥1.738，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。
光度范围+9.5D至 -20.0D散 0至-6.0D
U2 高清耐磨减反光，非球面成像自然，日常近视佩戴。
	定制
	1100
	明月、蔡司、依视路

	438
	1.50高清球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二，光度范围：球镜+3.00~-3.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	78
	科诺康、蔡司、依视路

	439
	1.50高清球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二，光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00,联合光度+8.00（-12.00）
	定制
	136
	科诺康、蔡司、依视路

	440
	1.56高清非球抗冲击安全树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 3.抗冲击，更安全。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	146
	科诺康、蔡司、依视路

	441
	1.56高清非球抗冲击安全树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 3.抗冲击，更安全。 二、光度范围：球镜+6.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+6.00（-24.00）
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	442
	1.56轻薄球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6..00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	72
	科诺康、蔡司、依视路

	443
	1.56轻薄球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+10.00（-16.00）
	定制
	136
	科诺康、蔡司、依视路

	444
	1.56超薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00，联合光度+6.00
	近视
	106
	科诺康、蔡司、依视路

	445
	1.56超薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+10.00（-16.00）
	定制
	172
	科诺康、蔡司、依视路

	445
	1.60锐薄球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00
	近视
	118
	科诺康、蔡司、依视路

	446
	1.60锐薄球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+9.00（-18.00）
	定制
	206
	科诺康、蔡司、依视路

	447
	1.60纤薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00
	近视
	134
	科诺康、蔡司、依视路

	448
	1.60纤薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、 光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+9.00（-18.00）
	定制
	238
	科诺康、蔡司、依视路

	449
	1.67极薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜0---+6-。00，-3.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.00----15.00
	近视
	246
	科诺康、蔡司、依视路

	450
	1.67极薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+9.00（-20.00）
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	451
	1.71菲薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-3.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00，球镜-10.50~-15.00
	近视
	364
	科诺康、蔡司、依视路

	452
	1.71菲薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+9.00（-20.00）
	定制
	630
	科诺康、蔡司、依视路

	453
	1.50PPG超薄高清    
	副
	一、性能特点：1.PPG材料阿贝数更高，视觉更清晰。2.非球面设计。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+4.00.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	134
	科诺康、蔡司、依视路

	454
	非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.PPG材料阿贝数更高，视觉更清晰。2.非球面设计。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00,联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	238
	科诺康、蔡司、依视路

	455
	1.60MR-8纤薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.‌MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。2.非球面设计。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00
	近视
	162
	科诺康、蔡司、依视路

	456
	1.60MR-8纤薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.‌MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。2.非球面设计。 二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+9.00（-20.00）
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	457
	1.67MR-7极薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.‌MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。2.非球面设计。二、光度范围：球镜-3.00~-12.00，球镜+0.00~+6.00柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.50~-15.00，柱镜：无
	近视
	274
	科诺康、蔡司、依视路

	458
	1.67MR-7极薄非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.‌MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。2.非球面设计。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+9.00（-20.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	459
	1.74致薄高清非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.超高折射率，镜片更轻薄。2.非球面设计。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-3.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.50~-15.00，柱镜；无
	近视
	582
	科诺康、蔡司、依视路

	460
	1.74致薄高清非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.超高折射率，镜片更轻薄。2.非球面设计。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+9.00（-20.00）
	定制
	1252
	科诺康、蔡司、依视路

	461
	1.56美薄抗辐射树脂镜片
	副
	一、性能特点：  1.美薄设计，相比普通远视镜片更轻薄。2.膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜-0.00~-2.00
	远视
	100
	科诺康、蔡司、依视路

	462
	1.56美薄抗辐射树脂镜片
	副
	一、性能特点：  1.美薄设计，相比普通远视镜片更轻薄。2.膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+13.50，柱镜-0.00~-6.00联合光度+10.00
	定制
	172
	科诺康、蔡司、依视路

	463
	1.60美薄抗辐射树脂镜片
	副
	一、性能特点：  1.美薄设计，相比普通远视镜片更轻薄。2.膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+13.50，柱镜-0.00~-6.00联合光度+10.00
	定制
	242
	科诺康、蔡司、依视路

	464
	1.60广角舒适镜片
	副
	一、性能特点：传统眼镜视物有效区狭窄，通视野局限，看东西“眼球不动靠头动”，比如开车看后视镜要大幅度转头。广角舒适镜片整个镜片都是视物有效区，拥有90°-120超宽视场角，极大提升视野范围，无论你透过镜片上的哪个点，无论你眼球往上下左右哪个方向转动，都能看得十分清楚。二、 光度范围：球镜-0.00~-6.75  柱镜：-0.00~-2.00
	近视
	358
	科诺康、蔡司、依视路

	465
	1.60广角星环曲复眼仿生镜片
	副
	一，性能特点：复眼是由多个小透镜集成排列而成，将多个复眼阵列平行排列，使透过的光线均匀分布。利用双排复眼透镜阵列实现均匀，结合广角无应力镜片实现高光透射比，避免漫反射光进入眼球，减轻了棱镜效应，真正实现高清画面。二、光度范围：球镜-0.00~-6.75  柱镜：-0.00~-2.00
	近视
	554
	科诺康、蔡司、依视路

	466
	1.56双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+17.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+17.00
	定制
	326
	科诺康、蔡司、依视路

	467
	1.56防蓝光双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+17.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+17.00
	定制
	346
	科诺康、蔡司、依视路

	468
	1.56变色双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+0.50～+17.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+17.00
	定制
	410
	科诺康、蔡司、依视路

	469
	1.60双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+18.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+19.00
	定制
	410
	科诺康、蔡司、依视路

	470
	1.60防蓝光双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+18.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+19.00
	定制
	472
	科诺康、蔡司、依视路

	471
	1.60变色双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+0.50～+18.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+19.00
	定制
	570
	科诺康、蔡司、依视路

	472
	1.60MR-8双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00
	定制
	524
	科诺康、蔡司、依视路

	473
	1.60MR-8防蓝光双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00
	定制
	570
	科诺康、蔡司、依视路

	474
	1.67MR-7双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00
	定制
	672
	科诺康、蔡司、依视路

	475
	1.67MR-7防蓝光双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00
	定制
	718
	科诺康、蔡司、依视路

	476
	1.56双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	592
	科诺康、蔡司、依视路

	477
	1.56防蓝光双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	612
	科诺康、蔡司、依视路

	478
	1.56变色双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.镜片可随光度强弱变色。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	714
	科诺康、蔡司、依视路

	479
	1.60双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二，光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	672
	科诺康、蔡司、依视路

	480
	1.60防蓝光双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.防蓝光设计。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	718
	科诺康、蔡司、依视路

	481
	1.60变色双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.镜片可随光度强弱变色。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	858
	科诺康、蔡司、依视路

	482
	1.60MR-8双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	836
	科诺康、蔡司、依视路

	483
	1.60MR-8防蓝光双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.防蓝光设计。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	874
	科诺康、蔡司、依视路

	484
	1.67MR-7双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	1042
	科诺康、蔡司、依视路

	485
	1.67MR-7防蓝光双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.防蓝光设计。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	1082
	科诺康、蔡司、依视路

	486
	1.56超薄基变树脂镜片
	副
	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	182
	科诺康、蔡司、依视路

	487
	1.56超薄基变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳。二、光度范围：球镜+10.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00联合光度+10.00（-18.00）
	定制
	276
	科诺康、蔡司、依视路

	488
	1.56全天候驾驶树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。二、光度范围：球镜0.00，柱镜0.00
	平光
	240
	科诺康、蔡司、依视路

	489
	1.56全天候驾驶树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度-14.00
	定制
	440
	科诺康、蔡司、依视路

	490
	1.56非球面膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳。二、光度范围：球镜0.00~-6.00，柱镜 -0.00~-2.00
	现片
	268
	科诺康、蔡司、依视路

	491
	1.56非球面膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳。二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+7.00(-10.00)
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	492
	1.50偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜0.00~-6.00
	现片
	246
	科诺康、蔡司、依视路

	493
	（灰、茶、绿）
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜0.00～-8.00，柱镜0.00~-2.00联合光度-8.00
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	494
	1.56偏光树脂镜片（灰、茶、绿）
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜0.00~-2.00,联合光度+4.00（-10.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	495
	1.60偏光树脂镜片（灰、茶、绿）
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜0.00~-2.00,联合光度+4.00（-10.00）
	定制
	1148
	科诺康、蔡司、依视路

	496
	1.50炫彩偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00联合光度-6.00
	定制
	378
	科诺康、蔡司、依视路

	497
	1.50太阳镜染色树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜0.00~-6.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-10.00
	定制
	238
	科诺康、蔡司、依视路

	498
	1.56太阳镜染色树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜0.00~-8.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-12.00
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	499
	1.60太阳镜染色树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜0.00~-10.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-14.00
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	500
	1.56双抗减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、抗紫外线抗辐射。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00
	近视
	134
	科诺康、蔡司、依视路

	501
	1.56双抗减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、抗紫外线抗辐射。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	238
	科诺康、蔡司、依视路

	502
	1.56超韧减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、镜片超韧抗冲击。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	503
	1.60MR-8轻薄减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	504
	1.56变色减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、镜片随光线强弱可变色。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	505
	1.56防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜 -0.00~-2.00
	近视
	162
	科诺康、蔡司、依视路

	506
	1.56防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00～-10.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+8.00（-12.00）
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	507
	1.60MR-8防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜0.00～-8.00，柱镜0.00~-2.00
	现片
	246
	科诺康、蔡司、依视路

	508
	1.60MR-8防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00～-20.00，柱镜0.00~-6.00,联合光度+8.00（-20.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	509
	1.67防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜0.00~-2.00
	现片
	330
	科诺康、蔡司、依视路

	510
	1.67防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00～-18.00，柱镜0.00~-6.00,联合光度+8.00（-16.00）
	定制
	588
	科诺康、蔡司、依视路

	511
	1.56防蓝光减疲劳树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、抗疲劳设计。二、光度范围：球镜+6.00～-10.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	512
	1.56防蓝光青少年渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、青少年渐进设计。二、光度范围：球镜+6.00～-10.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	482
	科诺康、蔡司、依视路

	513
	1.56防蓝光中老年渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、中老年渐进设计。二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-8.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	514
	1.56防蓝光内渐进减疲劳树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、内渐进设计。3、防蓝光设计。二、光度范围：球镜+6.00～-10.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	515
	1.56防蓝光内渐进树脂镜片
	副
	，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、内渐进设计。3、防蓝光设计。二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-8.00）
	定制
	588
	科诺康、蔡司、依视路

	516
	1.60多功能全焦树脂镜片
	副
	一，性能特点：有效减缓近视度数加深。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜 -0.00~-2.00
	近视
	240
	科诺康、蔡司、依视路

	517
	1.60多功能全焦树脂镜片
	副
	一，性能特点：有效减缓近视度数加深。二、光度范围：球镜-'-0.00~-10.00，柱镜 -0.00~-4.00联合光度-10.00
	定制
	406
	科诺康、蔡司、依视路

	518
	1.50周边离焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00
	近视
	246
	科诺康、蔡司、依视路

	519
	1.50周边离焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00联合光度-6.00
	定制
	378
	科诺康、蔡司、依视路

	520
	1.56周边离焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00
	近视
	274
	科诺康、蔡司、依视路

	521
	1.56周边离焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00联合光度-6.00
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	522
	1.60周边离焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00联合光度-8.00
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	523
	1.50数码变焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片采用周边自适应设计，保证中心区域光度的一致性，从中心区域外至镜片边缘，光度逐步递减，这样的递减规律抵消了镜片边缘因厚度增加产生的棱镜效应，消除了边缘相差，视物真实不疲劳、更清晰!二、光度范围：球镜+4.00.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	108
	科诺康、蔡司、依视路

	524
	1.50数码变焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：镜片采用周边自适应设计，保证中心区域光度的一致性，从中心区域外至镜片边缘，光度逐步递减，这样的递减规律抵消了镜片边缘因厚度增加产生的棱镜效应，消除了边缘相差，视物真实不疲劳、更清晰!二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	525
	1.60MR-8数码变焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片采用周边自适应设计，保证中心区域光度的一致性，从中心区域外至镜片边缘，光度逐步递减，这样的递减规律抵消了镜片边缘因厚度增加产生的棱镜效应，消除了边缘相差，视物真实不疲劳、更清晰! 2、MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	190
	科诺康、蔡司、依视路

	526
	1.60MR-8数码变焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：镜片采用周边自适应设计，保证中心区域光度的一致性，从中心区域外至镜片边缘，光度逐步递减，这样的递减规律抵消了镜片边缘因厚度增加产生的棱镜效应，消除了边缘相差，视物真实不疲劳、更清晰!二、光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	527
	1.60MR-8 Plus数码变焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片采用周边自适应设计，保证中心区域光度的一致性，从中心区域外至镜片边缘，光度逐步递减，这样的递减规律抵消了镜片边缘因厚度增加产生的棱镜效应，消除了边缘相差，视物真实不疲劳、更清晰! 2、MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	246
	科诺康、蔡司、依视路

	528
	1.60MR-8 Plus数码变焦树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片采用周边自适应设计，保证中心区域光度的一致性，从中心区域外至镜片边缘，光度逐步递减，这样的递减规律抵消了镜片边缘因厚度增加产生的棱镜效应，消除了边缘相差，视物真实不疲劳、更清晰! 2、MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	529
	1.59双面复合多点微透镜片a版定制
	副
	一.性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案2.美观、耐磨耐用3.清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	546
	科诺康、蔡司、依视路

	530
	1.59双面复合多点微透镜片a版防蓝光定制
	副
	一. 性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案2.美观、耐磨耐用3.清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。5、防蓝光。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	674
	科诺康、蔡司、依视路

	531
	1.59双面复合多点微透镜片
	副
	一、性能特点：周边区域成像在视网膜前达到膜前离焦的效果，镜片前表面匠心精雕784个正度数的微透镜，抑制眼轴增长，延缓近视加深。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	938
	科诺康、蔡司、依视路

	532
	1.59双面复合多点微透镜片
	副
	一、性能特点：周边区域成像在视网膜前达到膜前离焦的效果，镜片前表面匠心精雕784个正度数的微透镜，抑制眼轴增长，延缓近视加深。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	防蓝光定制
	1042
	科诺康、蔡司、依视路

	533
	1.60双面复合点阵雾视镜片
	副
	一，性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号(高对比度信号)传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	750
	科诺康、蔡司、依视路

	534
	1.60双面复合点阵雾视镜片
	副
	一，性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号(高对比度信号)传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1042
	科诺康、蔡司、依视路

	535
	1.67双面复合点阵雾视镜片
	副
	一，性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号(高对比度信号)传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	834
	科诺康、蔡司、依视路

	536
	1.67双面复合点阵雾视镜片
	副
	一，性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号(高对比度信号)传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1148
	科诺康、蔡司、依视路

	537
	1.50高清青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+4.00（-8.00）
	定制
	238
	科诺康、蔡司、依视路

	538
	1.56超薄青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00  ADD+1.50/+1.75
	近视
	218
	科诺康、蔡司、依视路

	539
	1.56超薄青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	314
	科诺康、蔡司、依视路

	540
	1.60纤薄青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	541
	1.56变色青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	542
	1.50高清渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、欧式车房控曲技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	543
	1.56超薄渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、欧式车房控曲技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	544
	1.60MR-8纤薄渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、欧式车房控曲技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	622
	科诺康、蔡司、依视路

	545
	1.56超薄变色渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、欧式车房控曲技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。3、镜片可随光线强弱进行变色。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	798
	科诺康、蔡司、依视路

	546
	1.50高清内表面渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、 光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	547
	1.56超薄内表面渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	658
	科诺康、蔡司、依视路

	548
	1.60MR-8纤薄内表面渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、光度范围：球镜+10.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+10.00（-10.00）
	定制
	762
	科诺康、蔡司、依视路

	549
	1.67极薄内表面渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	1148
	科诺康、蔡司、依视路

	550
	1.56变色内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。3、镜片可随光线强弱进行变色。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	902
	科诺康、蔡司、依视路

	551
	1.60MR-8变色内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点： 非球面变色，轻松适应，首次尝试佩戴渐进镜片的人群，为亚洲佩戴者设计，改善对比度，视力清晰度和视觉范围，缓解眼睛紧张。左右眼非对称设计，确保视线远近切换时的自认过渡，提供更为宽广的视野范围。科根据年龄快速确定下加光度，轻松选择，快速适应。高能蓝光过滤系统，阻隔有害蓝光，透过有益蓝光，视觉聚焦优化，光度优化，缓解看近时眼部力量，蓝洁UV膜，双面紫外线防护二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	1358
	科诺康、蔡司、依视路

	552
	1.56智能办公渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、 光度范围：球镜-0.00~-5.50
	近视
	414
	科诺康、蔡司、依视路

	553
	1.56智能办公渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。  二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-9.50）
	定制
	588
	科诺康、蔡司、依视路

	554
	1.60智能办公渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。  二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	622
	科诺康、蔡司、依视路

	555
	1.67智能办公渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。  光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	1008
	科诺康、蔡司、依视路

	556
	1.50圆顶\平顶双光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、适用于初次配戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+4.00（-10.00）
	定制
	228
	科诺康、蔡司、依视路

	557
	1.56圆顶\平顶双光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、适用于初次配戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+4.00（-10.00）
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	558
	1.56帽子镜
	副
	一，性能特点：视野优化，佩戴者可以享受宽广清晰的视觉，充足的阅读区域，宽广的远用视野，而不受镜架的限制，双眼视觉也会保持非常稳定的视觉状态此外，杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别。二、光度范围：球镜+6.50～+22.00，柱镜-0.00~+6.00联合光度+26.00
	定制
	168
	科诺康、蔡司、依视路

	559
	1.60帽子镜
	副
	一，性能特点：视野优化，佩戴者可以享受宽广清晰的视觉，充足的阅读区域，宽广的远用视野，而不受镜架的限制，双眼视觉也会保持非常稳定的视觉状态此外，杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别。二、光度范围：球镜+15.00～+28.00，柱镜-0.00~+6.00联合光度+34.00
	定制
	658
	科诺康、蔡司、依视路

	560
	1.50弱视矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+2.75，柱镜+0.00~+2.00
	远视
	106
	科诺康、蔡司、依视路

	561
	1.50弱视矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜+0.00~+6.00联合光度+8.00
	定制
	168
	科诺康、蔡司、依视路

	562
	1.56弱视矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+4.00，柱镜+0.00~+2.00
	远视
	162
	科诺康、蔡司、依视路

	563
	1.56弱视矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜+0.00~+6.00联合光度+8.00
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	564
	1.60弱视矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+8.00，柱镜+0.00~+6.00联合光度+12.00
	定制
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	565
	1.67弱视矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+8.00，柱镜+0.00~+6.00联合光度+12.00
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	566
	1.56不等像矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：设计原理:非球面设计、防辐射、融像设计 1、防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等2、通过镜片弯度和厚度来改变成像效果3、解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高4、减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。 二、 光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-8.00）
	定制
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	567
	1.56防蓝光不等像矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：设计原理:非球面设计、防辐射、融像设计 1、防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等2、通过镜片弯度和厚度来改变成像效果3、解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高4、减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。  二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-8.00）
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	568
	1.60MR-8不等像矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：设计原理:非球面设计、防辐射、融像设计 1、防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等2、通过镜片弯度和厚度来改变成像效果3、解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高4、减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、  光度范围：球镜+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-14.00）
	定制
	588
	科诺康、蔡司、依视路

	569
	1.60MR-8防蓝光不等像矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：设计原理:非球面设计、防辐射、融像设计 1、防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等2、通过镜片弯度和厚度来改变成像效果3、解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高4、减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、  光度范围：球镜+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-14.00）
	定制
	692
	科诺康、蔡司、依视路

	570
	1.67MR-7不等像矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：设计原理:非球面设计、防辐射、融像设计 1、防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等2、通过镜片弯度和厚度来改变成像效果3、解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高4、减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、  光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+10.00（-16.00）
	定制
	832
	科诺康、蔡司、依视路

	571
	1.67MR-7防蓝光不等像矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：设计原理:非球面设计、防辐射、融像设计 1、防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等2、通过镜片弯度和厚度来改变成像效果3、解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高4、减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、  光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+10.00（-16.00）
	定制
	938
	科诺康、蔡司、依视路

	572
	1.74MR-174不等像矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：设计原理:非球面设计、防辐射、融像设计 1、防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等2、通过镜片弯度和厚度来改变成像效果3、解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高4、减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。 二、 光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+10.00（-16.00）
	定制
	1358
	科诺康、蔡司、依视路

	573
	1.74MR-174防蓝光不等像矫正树脂镜片
	副
	一，性能特点：设计原理:非球面设计、防辐射、融像设计 1、防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等2、通过镜片弯度和厚度来改变成像效果3、解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高4、减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。  二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+10.00（-16.00）
	定制
	1532
	科诺康、蔡司、依视路

	574
	1.56数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片
	副
	数码抗疲劳不等像矫正镜片，核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。
	定制
	622
	科诺康、蔡司、依视路

	575
	1.56防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片
	副
	数码抗疲劳不等像矫正镜片，核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤415-455nm有害蓝光（透光率＜15%），绿膜款硬度达6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。
	定制
	692
	科诺康、蔡司、依视路

	576
	1.60MR-8数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片
	副
	数码抗疲劳不等像矫正镜片，核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。
	定制
	902
	科诺康、蔡司、依视路

	577
	1.60MR-8防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片
	副
	数码抗疲劳不等像矫正镜片，核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤415-455nm有害蓝光（透光率＜15%），绿膜款硬度达6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。
	定制
	1008
	科诺康、蔡司、依视路

	578
	1.67MR-7数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片
	副
	数码抗疲劳不等像矫正镜片，核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。
	定制
	1148
	科诺康、蔡司、依视路

	579
	1.67MR-7防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片
	副
	数码抗疲劳不等像矫正镜片，核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤415-455nm有害蓝光（透光率＜15%），绿膜款硬度达6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。
	定制
	1252
	科诺康、蔡司、依视路

	580
	1.74MR-174数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片
	副
	数码抗疲劳不等像矫正镜片，核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。
	定制
	1638
	科诺康、蔡司、依视路

	581
	1.74MR-174防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片
	副
	数码抗疲劳不等像矫正镜片，核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤415-455nm有害蓝光（透光率＜15%），绿膜款硬度达6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。
	定制
	1742
	科诺康、蔡司、依视路

	582
	1.56数码内渐进不等像矫正树脂镜片
	副
	数码内渐进不等像矫正镜片，核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度8-14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大20%，晃动感降低50%。性能优势：ADD范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框
	定制
	622
	科诺康、蔡司、依视路

	583
	1.56防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片
	副
	数码内渐进不等像矫正镜片，核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度8-14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大20%，晃动感降低50%。性能优势：ADD范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。
	定制
	692
	科诺康、蔡司、依视路

	584
	1.60MR-8数码内渐进不等像矫正树脂镜片
	副
	数码内渐进不等像矫正镜片，核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度8-14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大20%，晃动感降低50%。性能优势：ADD范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。
	定制
	902
	科诺康、蔡司、依视路

	585
	1.60MR-8防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片
	副
	数码内渐进不等像矫正镜片，核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度8-14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大20%，晃动感降低50%。性能优势：ADD范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。
	定制
	1008
	科诺康、蔡司、依视路

	586
	1.67MR-7数码内渐进不等像矫正树脂镜片
	副
	数码内渐进不等像矫正镜片，核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度8-14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大20%，晃动感降低50%。性能优势：ADD范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。
	定制
	1148
	科诺康、蔡司、依视路

	587
	1.67MR-7防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片
	副
	数码内渐进不等像矫正镜片，核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度8-14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大20%，晃动感降低50%。性能优势：ADD范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。
	定制
	1252
	科诺康、蔡司、依视路

	588
	1.74MR-174数码内渐进不等像矫正树脂镜片
	副
	数码内渐进不等像矫正镜片，核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度8-14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大20%，晃动感降低50%。性能优势：ADD范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。
	定制
	1638
	科诺康、蔡司、依视路

	589
	1.74MR-174防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片
	副
	数码内渐进不等像矫正镜片，核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度8-14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大20%，晃动感降低50%。性能优势：ADD范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。
	定制
	1742
	科诺康、蔡司、依视路

	590
	1.59PC多点微透不等像矫正镜片
	副
	多点微透镜不等像矫正镜片，核心技术：360°复合离焦环带（离焦量5.0D~6.0D梯度递增），覆盖11.7°~30°视场角，持续形成周边近视离焦。性能优势：临床验证：抑制眼轴年增速达40%（对比单光镜片）。超轻材质：1.59PC折射率镜片重量减轻15%，适配儿童鼻梁承重。超轻材质：1.59PC折射率镜片重量减轻15%，适配儿童鼻梁承重。
	定制
	1042
	科诺康、蔡司、依视路

	591
	1.59PC防蓝光多点微透不等像矫正镜片
	副
	多点微透镜不等像矫正镜片，核心技术：360°复合离焦环带（离焦量5.0D~6.0D梯度递增），覆盖11.7°~30°视场角，持续形成周边近视离焦。性能优势：临床验证：抑制眼轴年增速达40%（对比单光镜片）。超轻材质：1.59PC折射率镜片重量减轻15%，适配儿童鼻梁承重。适用场景：6-18岁近视合并屈光参差青少年，需同步控制近视与矫正视像不等。
	定制
	1148
	科诺康、蔡司、依视路

	592
	1.60色盲矫正镜片（红/绿）
	副
	一，性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-8.00）
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	593
	1.60色弱矫正镜片（红/绿）
	副
	一，性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-8.00）
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	594
	1.50偏光护目树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜0.00，柱镜0.00
	平光
	218
	科诺康、蔡司、依视路

	595
	1.50偏光护目树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-8.00
	定制
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	596
	1.56白内障医用树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.镜片视野较普通白内障镜片提升28%，较贴膜镜片视野提升80%。透光率达到96.7%-99.2%，较贴膜镜片技术提升12个百分点。2.更开阔的视野和清晰度使得视觉成像质量更接近天然晶体。二、光度范围：球镜+6.50~+22.00，柱镜0.00~+6.00联合光度+28.00
	定制
	230
	科诺康、蔡司、依视路

	597
	1.60白内障医用树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.镜片视野较普通白内障镜片提升28%，较贴膜镜片视野提升80%。透光率达到96.7%-99.2%，较贴膜镜片技术提升12个百分点。2.更开阔的视野和清晰度使得视觉成像质量更接近天然晶体。二、光度范围：球镜+6.50~+22.00，柱镜0.00~+6.00联合光度+28.00
	定制
	692
	科诺康、蔡司、依视路

	598
	1.56钻石加硬树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，基片加硬处理，不易碎。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	22
	科诺康、蔡司、依视路

	599
	1.56钻石加硬树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，基片加硬处理，不易碎。二、光度范围：球镜+13.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+13.00（-24.00）
	定制
	62
	科诺康、蔡司、依视路

	600
	1.56超硬翡翠膜抗辐射树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+6..00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	44
	科诺康、蔡司、依视路

	601
	1.56超硬翡翠膜抗辐射树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+13.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+13.00（-24.00）
	定制
	90
	科诺康、蔡司、依视路

	602
	1.56非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+6..00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	58
	科诺康、蔡司、依视路

	603
	1.56非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+13.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+13.00（-24.00）
	定制
	126
	科诺康、蔡司、依视路

	604
	1.56双非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.双非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	88
	科诺康、蔡司、依视路

	605
	1.56双非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.双非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+13.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+13.00（-24.00）
	定制
	228
	科诺康、蔡司、依视路

	606
	1.60高折超薄非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	94
	科诺康、蔡司、依视路

	607
	1.60高折超薄非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二，光度范围：球镜+13.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+13.00（-24.00）
	定制
	238
	科诺康、蔡司、依视路

	608
	1.60高折MR-8非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。3.MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。二、光度范围：球镜+6.00.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	162
	科诺康、蔡司、依视路

	609
	1.60高折MR-8非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。3.MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。二、光度范围：球镜+13.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+13.00（-24.00）
	定制
	262
	科诺康、蔡司、依视路

	610
	1.67高折超超薄非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00球镜+0.00~+6.00，柱镜-0.00~-2.00，联合光度+6.00
	近视
	212
	科诺康、蔡司、依视路

	611
	1.67高折超超薄非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+10.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+10.00（-24.00）
	定制
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	612
	1.74高折特超薄非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜-3.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.50~-15.00，柱镜：无
	近视
	400
	科诺康、蔡司、依视路

	613
	1.74高折特超薄非球面抗UV树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防辐射、防紫外线。二、光度范围：球镜+9.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+9.00（-24.00）
	定制
	770
	科诺康、蔡司、依视路

	614
	1.56双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+17.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+17.00
	定制
	298
	科诺康、蔡司、依视路

	615
	1.56防蓝光双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+17.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+17.00
	定制
	314
	科诺康、蔡司、依视路

	616
	1.56变色双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+0.50～+17.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+17.00
	定制
	374
	科诺康、蔡司、依视路

	617
	1.60双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+18.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+19.00
	定制
	374
	科诺康、蔡司、依视路

	618
	1.60防蓝光双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+18.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+19.00
	定制
	430
	科诺康、蔡司、依视路

	619
	1.60变色双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+0.50～+18.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+19.00
	定制
	522
	科诺康、蔡司、依视路

	620
	1.60MR-8双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00
	定制
	486
	科诺康、蔡司、依视路

	621
	1.60MR-8防蓝光双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00
	定制
	522
	科诺康、蔡司、依视路

	622
	1.67MR-7双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00
	定制
	616
	科诺康、蔡司、依视路

	623
	1.67MR-7防蓝光双面复合锐薄老花树脂镜片
	副
	一，性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00
	定制
	654
	科诺康、蔡司、依视路

	624
	1.56双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	542
	科诺康、蔡司、依视路

	625
	1.56防蓝光双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	560
	科诺康、蔡司、依视路

	626
	1.56变色双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.镜片可随光度强弱变色。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	654
	科诺康、蔡司、依视路

	627
	1.60双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二，光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	616
	科诺康、蔡司、依视路

	628
	1.60防蓝光双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.防蓝光设计。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	654
	科诺康、蔡司、依视路

	629
	1.60变色双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.镜片可随光度强弱变色。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	784
	科诺康、蔡司、依视路

	630
	1.60MR-8双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	766
	科诺康、蔡司、依视路

	631
	1.60MR-8防蓝光双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.防蓝光设计。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	802
	科诺康、蔡司、依视路

	632
	1.67MR-7双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	952
	科诺康、蔡司、依视路

	633
	1.67MR-7防蓝光双面复合锐薄内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.防蓝光设计。3.双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄1/2，重量也会轻1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观!二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00
	定制
	990
	科诺康、蔡司、依视路

	634
	1.56超韧树脂镜片
	副
	一，性能特点：超强韧性，抗冲击能力强，防护效果强。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	106
	科诺康、蔡司、依视路

	635
	1.56超韧树脂镜片
	副
	一，性能特点：超强韧性，抗冲击能力强，防护效果强。二、光度范围：球镜+6.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00,联合光度+6.00（-24.00）
	定制
	182
	科诺康、蔡司、依视路

	636
	1.56视利康加膜树脂镜片
	副
	一，性能特点：“周边影像控制”技术突破了传统观念，除了矫正中央屈光不正，还可以控制周边影像或制造周边近视性离焦，将周边影像投射到视网膜上或视网膜前方。其可将“停止”的信号发送至眼睛，控制减缓眼球加长，从而缓解儿童视力下降。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00
	近视
	240
	科诺康、蔡司、依视路

	637
	1.56视利康加膜树脂镜片
	副
	一，性能特点：“周边影像控制”技术突破了传统观念，除了矫正中央屈光不正，还可以控制周边影像或制造周边近视性离焦，将周边影像投射到视网膜上或视网膜前方。其可将“停止”的信号发送至眼睛，控制减缓眼球加长，从而缓解儿童视力下降。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	406
	科诺康、蔡司、依视路

	638
	1.60视利康轻薄树脂镜片
	副
	一，性能特点：“周边影像控制”技术突破了传统观念，除了矫正中央屈光不正，还可以控制周边影像或制造周边近视性离焦，将周边影像投射到视网膜上或视网膜前方。其可将“停止”的信号发送至眼睛，控制减缓眼球加长，从而缓解儿童视力下降。 二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	440
	科诺康、蔡司、依视路

	639
	1.56防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、非球面设计。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	近视
	144
	科诺康、蔡司、依视路

	640
	1.56防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、非球面设计。二、 光度范围：球镜+8.00～-10.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	641
	1.60防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、非球面设计。二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜0.00~-2.00,联合光度（-12.00）
	近视
	194
	科诺康、蔡司、依视路

	642
	1.60防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、非球面设计。二、光度范围：球镜+8.00～-20.00，柱镜0.00~-6.00,联合光度+8.00（-20.00）
	定制
	378
	科诺康、蔡司、依视路

	643
	1.67防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、非球面设计。二、光度范围：球镜0.00～-12.00，柱镜0.00~-2.00,联合光度（-12.00）
	近视
	294
	科诺康、蔡司、依视路

	644
	1.67防蓝光非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、非球面设计。二、光度范围：球镜+8.00～-18.00，柱镜0.00~-6.00,联合光度+8.00（-18.00）
	定制
	518
	科诺康、蔡司、依视路

	645
	1.56防蓝光抗疲劳树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、抗疲劳设计。二、光度范围：球镜+6.00～-10.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	646
	1.56青少年防蓝光渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、青少年渐进设计。二、光度范围：球镜+6.00～-10.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	482
	科诺康、蔡司、依视路

	647
	1.56中老年防蓝光渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、中老年渐进设计。二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-8.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	648
	1.56防蓝光内渐进抗疲劳树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、内渐进设计。3、防蓝光设计。二、光度范围：球镜+6.00～-10.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	649
	1.56防蓝光内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、内渐进设计。3、防蓝光设计。二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜0.00~-4.00,联合光度+6.00（-8.00）
	定制
	588
	科诺康、蔡司、依视路

	650
	1.56防蓝光防雾树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片膜层做了防雾处理，防雾效果明显。二、光度范围：球镜0.00～-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	170
	科诺康、蔡司、依视路

	651
	1.56防蓝光防雾树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片膜层做了防雾处理，防雾效果明显。二、光度范围：球镜0.00～-8.00，柱镜-0.00~-4.00，联合光度-12.00
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	652
	1.60防蓝光防雾树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片膜层做了防雾处理，防雾效果明显。二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜-0.00~-2.00，联合光度-12.00
	定制
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	653
	1.56 3E智能双抗减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、抗紫外线抗辐射。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00
	近视
	144
	科诺康、蔡司、依视路

	654
	1.56 3E智能双抗减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、抗紫外线抗辐射。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	655
	1.56 3E智能超韧减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、镜片超韧抗冲击。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	656
	1.60 3E智能轻薄减疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、MR系列镜片具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等多项优异特征。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	378
	科诺康、蔡司、依视路

	657
	1.56 3E智能变色减疲劳树脂镜片(灰/茶)
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。2、镜片随光线强弱可变色。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+2.00（-10.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	658
	1.50青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2、宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3、容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4、树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+5.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+5.00（-8.00）
	定制
	238
	科诺康、蔡司、依视路

	659
	1.56青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2、宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3、容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4、树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜ADD：+150/+175
	近视
	194
	科诺康、蔡司、依视路

	660
	1.56青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2、宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3、容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4、树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	661
	1.60青少年渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2、宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3、容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4、树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	662
	1.50成人渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.成人渐进设计，佩戴者轻松看远看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。  二、光度范围：球镜+5.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+5.00（-8.00）
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	663
	1.56成人渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.成人渐进设计，佩戴者轻松看远看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、 光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	664
	1.60成人渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.成人渐进设计，佩戴者轻松看远看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。  二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	665
	1.56成人变色渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.成人渐进设计，佩戴者轻松看远看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。4.可根据环境光现强弱进行变色。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	770
	科诺康、蔡司、依视路

	666
	1.50内表面渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、 光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	667
	1.56内表面渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、  光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-12.00）
	定制
	482
	科诺康、蔡司、依视路

	668
	1.60内表面渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。   二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-14.00）
	定制
	658
	科诺康、蔡司、依视路

	669
	1.67内表面渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面渐进设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。  二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-14.00）
	定制
	832
	科诺康、蔡司、依视路

	670
	1.50圆顶双光加膜树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、适用于初次配戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	172
	科诺康、蔡司、依视路

	671
	1.50平顶双光加膜树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、适用于初次配戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	182
	科诺康、蔡司、依视路

	672
	1.56变色双光加膜树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、适用于初次配戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。4.可随环境光线强弱进行变色。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+8.00（-10.00）
	定制
	440
	科诺康、蔡司、依视路

	673
	1.70白超加膜玻璃镜片(红/白)
	副
	一，性能特点：玻璃镜片的表面硬度高，耐磨性好，具有抗腐蚀性，能够抵抗多种化学物质的侵蚀。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00
	现片
	44
	科诺康、蔡司、依视路

	674
	1.70白超加膜玻璃镜片(红/白)
	副
	一，性能特点：玻璃镜片的表面硬度高，耐磨性好，具有抗腐蚀性，能够抵抗多种化学物质的侵蚀。二、光度范围：球镜+12.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00联合光度+12.00（-20.00）
	定制
	98
	科诺康、蔡司、依视路

	675
	1.80白超加膜玻璃镜片
	副
	一，性能特点：玻璃镜片的表面硬度高，耐磨性好，具有抗腐蚀性，能够抵抗多种化学物质的侵蚀。二、光度范围：球镜-3.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00联合光度-20.00
	定制
	420
	科诺康、蔡司、依视路

	676
	1.90白超加膜玻璃镜片
	副
	一、性能特点；玻璃镜片的表面硬度高，耐磨性好，具有抗腐蚀性，能够抵抗多种化学物质的侵蚀。二、 光度范围：球镜-3.00~-22.00，柱镜-0.00~-6.00联合光度-22.00
	定制
	664
	科诺康、蔡司、依视路

	677
	1.56球面基变树脂镜片(灰/茶)
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	144
	科诺康、蔡司、依视路

	678
	1.56球面基变树脂镜片(灰/茶)
	副
	一一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	679
	1.56亮视线非球面膜变树脂镜片(灰)
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳。3、非球面设计，视野不变形。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	240
	科诺康、蔡司、依视路

	680
	1.56亮视线非球面膜变树脂镜片(灰)
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳。3、非球面设计，视野不变形。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00联合光度+6.00（-10.00）
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	681
	1.50偏光加硬树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	120
	科诺康、蔡司、依视路

	682
	1.50偏光加硬树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-6.00联合光度-10.00
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	683
	1.56偏光加硬树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00
	近视
	170
	科诺康、蔡司、依视路

	684
	1.56偏光加硬树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜‘-0.00~-6.00联合光度-10.00
	定制
	482
	科诺康、蔡司、依视路

	685
	1.60偏光加硬树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00联合光度-10.00
	近视
	320
	科诺康、蔡司、依视路

	686
	1.60偏光加硬树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜‘-0.00~-6.00联合光度-10.00
	定制
	692
	科诺康、蔡司、依视路

	687
	1.50炫彩偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜‘-0.00~-6.00联合光度-10.00
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	688
	1.56炫彩偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜‘-0.00~-6.00联合光度-10.00
	定制
	482
	科诺康、蔡司、依视路

	689
	1.60炫彩偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜‘-0.00~-6.00联合光度-10.00
	定制
	692
	科诺康、蔡司、依视路

	690
	1.50太阳镜染色加硬树脂镜片(加膜)
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-10.00
	定制
	168
	科诺康、蔡司、依视路

	691
	1.50太阳镜染色加硬树脂镜片(大基弯)
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。4、大基弯设计能够优化视觉成像质量，减少像差和周边视觉的失真，提供更清晰的视野‌。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-10.00
	定制
	196
	科诺康、蔡司、依视路

	692
	1.56太阳镜染色加硬树脂镜片(加膜)
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-12.00
	定制
	238
	科诺康、蔡司、依视路

	693
	1.56太阳镜染色加硬树脂镜片(大基弯)
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。4、大基弯设计能够优化视觉成像质量，减少像差和周边视觉的失真，提供更清晰的视野‌。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-12.00
	定制
	378
	科诺康、蔡司、依视路

	694
	1.60太阳镜染色加硬树脂镜片(加膜)
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-12.00
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	695
	1.60太阳镜染色加硬树脂镜片(大基弯)
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。4、大基弯设计能够优化视觉成像质量，减少像差和周边视觉的失真，提供更清晰的视野‌。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-12.00
	定制
	518
	科诺康、蔡司、依视路

	696
	1.67太阳镜染色加硬树脂镜片(加膜)
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜+9.00~-10.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-14.00
	定制
	622
	科诺康、蔡司、依视路

	697
	1.67太阳镜染色加硬树脂镜片(大基弯)
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。4、大基弯设计能够优化视觉成像质量，减少像差和周边视觉的失真，提供更清晰的视野‌。二、光度范围：球镜+9.00~-10.00，柱镜0.00~-4.00联合光度-14.00
	定制
	728
	科诺康、蔡司、依视路

	698
	欧吉拉1.56钢化膜A+球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00柱镜-0.00~-2.00
	现片
	182
	科诺康、蔡司、依视路

	699
	欧吉拉1.56钢化膜A+球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	700
	欧吉拉1.60钢化膜A+球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	701
	欧吉拉1.60钢化膜A+球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.50~-17.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	702
	欧吉拉1.56钢化膜A+非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	230
	科诺康、蔡司、依视路

	703
	欧吉拉1.56钢化膜A+非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	392
	科诺康、蔡司、依视路

	704
	欧吉拉1.60钢化膜A+非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	705
	欧吉拉1.60钢化膜A+非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-17.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	706
	欧吉拉1.67钢化膜A+非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	587
	科诺康、蔡司、依视路

	707
	欧吉拉1.67钢化膜A+非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	832
	科诺康、蔡司、依视路

	708
	欧吉拉1.74钢化膜A+非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-0.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	1042
	科诺康、蔡司、依视路

	709
	欧吉拉1.74钢化膜A+非球面树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	1392
	科诺康、蔡司、依视路

	710
	欧吉拉1.50钢化膜A+乐无忧树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00，柱镜无
	现片
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	711
	欧吉拉1.50钢化膜A+乐无忧树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	定制
	472
	科诺康、蔡司、依视路

	712
	欧吉拉1.50钢化膜A+乐无忧防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00，柱镜无
	现片
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	713
	欧吉拉1.50钢化膜A+乐无忧防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	定制
	592
	科诺康、蔡司、依视路

	714
	欧吉拉1.50钢化膜A+乐无忧增强版树脂镜
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	592
	科诺康、蔡司、依视路

	715
	欧吉拉1.50钢化膜A+乐无忧增强版防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	712
	科诺康、蔡司、依视路

	716
	欧吉拉1.60钢化膜A+乐无忧树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	定制
	752
	科诺康、蔡司、依视路

	717
	欧吉拉1.60钢化膜A+乐无忧防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	872
	科诺康、蔡司、依视路

	718
	欧吉拉1.60钢化膜A+乐无忧增强版树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	872
	科诺康、蔡司、依视路

	719
	欧吉拉1.60钢化膜A+乐无忧增强版防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	992
	科诺康、蔡司、依视路

	720
	欧吉拉1.67钢化膜A+乐无忧树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00
	定制
	1472
	科诺康、蔡司、依视路

	721
	欧吉拉1.67钢化膜A+乐无忧防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00
	定制
	1592
	科诺康、蔡司、依视路

	722
	欧吉拉1.67钢化膜A+乐无忧增强版树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00
	定制
	1592
	科诺康、蔡司、依视路

	723
	欧吉拉1.67钢化膜A+乐无忧增强版防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00
	定制
	1712
	科诺康、蔡司、依视路

	724
	欧吉拉1.56钢化膜A+瞳无忧树脂镜片
	副
	一、性能特点  1、通过单光镜片表面进行清晰矫正。  2、隐形分布在9圈星环上722个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3、镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5，镜片无应力。二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1566
	科诺康、蔡司、依视路

	725
	欧吉拉1.56钢化膜A+瞳无忧防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点： 1、通过单光镜片表面进行清晰矫正。  2、隐形分布在9圈星环上722个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3、镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5，镜片无应力。光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜0--4.00 6、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。  二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1790
	科诺康、蔡司、依视路

	726
	欧吉拉1.60钢化膜A+瞳无忧树脂镜片
	副
	一、性能特点  1、通过单光镜片表面进行清晰矫正。  2、隐形分布在9圈星环上722个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3、镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5，镜片无应力。二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1790
	科诺康、蔡司、依视路

	727
	欧吉拉1.60钢化膜A+瞳无忧防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点： 1、通过单光镜片表面进行清晰矫正。  2、隐形分布在9圈星环上722个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3、镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5，镜片无应力。6、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层。  二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1970
	科诺康、蔡司、依视路

	728
	欧吉拉1.60钢化膜A+瞳无忧双效树脂镜片
	副
	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2、多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹10-20度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好的匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3、环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜0-10.00，柱镜0-2.00
	定制
	1672
	科诺康、蔡司、依视路

	729
	欧吉拉1.67钢化膜A+瞳无忧双效树脂镜片
	副
	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2、多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹10-20度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好的匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3、环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜0-14.00，柱镜0-6.00,14.00-20.00
	定制
	1798
	科诺康、蔡司、依视路

	730
	欧吉拉1.60钢化膜A+多点离焦三效树脂镜片
	副
	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2、多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹10-20度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好的匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3、环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜0-10.00，柱镜0-4.00
	现片
	1546
	科诺康、蔡司、依视路

	731
	欧吉拉1.60钢化膜A+多点离焦三效树脂镜片
	副
	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2、多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹10-20度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好的匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3、环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜0-14.00，柱镜0-6.00,14.00-20.00
	定制
	1714
	科诺康、蔡司、依视路

	732
	欧吉拉1.67钢化膜A+瞳无忧三效树脂镜片
	副
	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2、多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹10-20度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好的匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3、环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜0-14.00，柱镜0-6.00,14.00-20.00
	现片
	2060
	科诺康、蔡司、依视路

	733
	欧吉拉1.67钢化膜A+瞳无忧三效树脂镜片
	副
	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2、多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹10-20度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好的匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3、环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜0-10.00，柱镜0-2.00
	定制
	2240
	科诺康、蔡司、依视路

	734
	欧吉拉1.67钢化膜A+瞳无忧三效膜变树脂镜片
	副
	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2、多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹10-20度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好的匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3、环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜0-14.00，柱镜0-6.00,14.00-20.00
	定制
	2690
	科诺康、蔡司、依视路

	735
	欧吉拉1.56钢化膜A+弱视促轴树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、专为远视儿童研发的创新镜片，采用发明专利技术，矫正远视的同时激活眼轴增长，让远视度数越戴越小。适合3-14岁眼球生长发育的远视儿童2、采用周边微透镜阵列远视离焦原理，在镜片中心区域设计矫正视力的屈光度，在周边区域设计-5.00D至-6.00D的周边远视性多点微透镜阵列3、通过树脂材料的选择，采用热固化的工艺进一步有效释放镜片成型过程中产生的内应力，解决镜片的应力问题4、镜片中心区域采用矫正视力屈光度，保障清晰视觉。周边区域486个微透镜等距设计，保障佩戴者在不同视角都可以产生远视性离焦5框架眼镜适用范围广，安全性第一，同时易操作、易佩戴，是弱视人群的首选。需要准确的瞳高、瞳距数据，确保精准验配。二、光度范围：球镜：0.00~+5.00，柱镜：0.00~-4.00
	定制
	1672
	科诺康、蔡司、依视路

	736
	欧吉拉1.50钢化膜A+仿生护眼膜镜片
	副
	一、性能特点：1.采用半透明特殊金属六角形形状镀膜。2.使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	343
	科诺康、蔡司、依视路

	737
	欧吉拉1.50钢化膜A+仿生护眼膜镜片
	副
	一、性能特点：1.采用半透明特殊金属六角形形状镀膜。2.使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-11.75，柱镜-0.00~-5.00
	定制
	512
	科诺康、蔡司、依视路

	738
	欧吉拉1.60钢化膜A+仿生护眼膜镜片
	副
	一、性能特点：1.采用半透明特殊金属六角形形状镀膜。2.使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	588
	科诺康、蔡司、依视路

	739
	欧吉拉1.60钢化膜A+仿生护眼膜镜片
	副
	一、性能特点：1.采用半透明特殊金属六角形形状镀膜。2.使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-16.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	832
	科诺康、蔡司、依视路

	740
	欧吉拉1.67钢化膜A+仿生护眼膜镜片
	副
	一、性能特点：1.采用半透明特殊金属六角形形状镀膜。2.使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	832
	科诺康、蔡司、依视路

	741
	欧吉拉1.67钢化膜A+仿生护眼膜镜片
	副
	一、性能特点：1.采用半透明特殊金属六角形形状镀膜。2.使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-22.00，柱镜-0.00~-7.00
	定制
	1152
	科诺康、蔡司、依视路

	742
	欧吉拉1.56钢化膜A+防蓝光UV++树脂镜片
	副
	一、性能特点：   1.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	743
	欧吉拉1.56钢化膜A+防蓝光UV++树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围： 光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	460
	科诺康、蔡司、依视路

	744
	欧吉拉1.60钢化膜A+防蓝光UV++树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围： 光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	412
	科诺康、蔡司、依视路

	745
	欧吉拉1.60钢化膜A+防蓝光UV++树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	588
	科诺康、蔡司、依视路

	746
	欧吉拉1.67钢化膜A+防蓝光UV++树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围： 光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	1060
	科诺康、蔡司、依视路

	747
	欧吉拉1.56钢化膜A+防蓝光UV++抗疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.抗疲劳设计。2.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	600
	科诺康、蔡司、依视路

	748
	欧吉拉1.60钢化膜A+防蓝光UV++抗疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.抗疲劳设计。2.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	840
	科诺康、蔡司、依视路

	749
	欧吉拉1.56钢化膜A+防蓝光UV++内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内渐进设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，add:+0.75--+3.50
	定制
	792
	科诺康、蔡司、依视路

	750
	欧吉拉1.60钢化膜A+防蓝光UV++内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内渐进设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00,add:+0.75--+3.50
	定制
	1144
	科诺康、蔡司、依视路

	751
	欧吉拉1.67钢化膜A+防蓝光UV++内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内渐进设计。2.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00,add:+0.75--+3.50
	定制
	1520
	科诺康、蔡司、依视路

	752
	欧吉拉1.56钢化膜A+360抗疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	472
	科诺康、蔡司、依视路

	753
	欧吉拉1.60钢化膜A+360抗疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	632
	科诺康、蔡司、依视路

	754
	欧吉拉1.67钢化膜A+360抗疲劳树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、抗疲劳设计。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	912
	科诺康、蔡司、依视路

	755
	欧吉拉1.50钢化膜A+360无龄感办公型树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.无龄感设计。2、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜-0.00~-5.50，柱镜无
	现片
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	756
	欧吉拉1.50钢化膜A+360无龄感办公型树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.无龄感设计。2、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	472
	科诺康、蔡司、依视路

	757
	欧吉拉1.56钢化膜A+360无龄感办公型树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.无龄感设计。2、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜-0.00~-5.50，柱镜无
	现片
	518
	科诺康、蔡司、依视路

	758
	欧吉拉1.56钢化膜A+360无龄感办公型树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.无龄感设计。2、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	672
	科诺康、蔡司、依视路

	759
	欧吉拉1.60钢化膜A+360无龄感办公型树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.无龄感设计。2、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	912
	科诺康、蔡司、依视路

	760
	欧吉拉1.67钢化膜A+360无龄感办公型树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.无龄感设计。2、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1552
	科诺康、蔡司、依视路

	761
	欧吉拉1.56钢化膜A+智能商务树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污，防像差，全场景，防紫外线。二、 光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	762
	欧吉拉1.56钢化膜A+智能商务树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。二、 光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	432
	科诺康、蔡司、依视路

	763
	欧吉拉1.56钢化膜A+智能商务（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。二、 光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	764
	欧吉拉1.56钢化膜A+智能商务（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反映敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。3.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	765
	欧吉拉1.60钢化膜A+智能商务树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污二、光度范围：。光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	378
	科诺康、蔡司、依视路

	766
	欧吉拉1.60钢化膜A+智能商务树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	580
	科诺康、蔡司、依视路

	767
	欧吉拉1.60钢化膜A+智能商务（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	768
	欧吉拉1.60钢化膜A+智能商务（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	832
	科诺康、蔡司、依视路

	769
	欧吉拉1.67钢化膜A+智能商务树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、 光度范围：球镜+6.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	588
	科诺康、蔡司、依视路

	770
	欧吉拉1.67钢化膜A+智能商务树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	872
	科诺康、蔡司、依视路

	771
	欧吉拉1.67钢化膜A+智能商务（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	938
	科诺康、蔡司、依视路

	772
	欧吉拉1.67钢化膜A+智能商务（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	1312
	科诺康、蔡司、依视路

	773
	欧吉拉1.56钢化膜A+智能商务数码缓控渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.渐进设计。二、光度范围：球镜+5.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50
	定制
	672
	科诺康、蔡司、依视路

	774
	欧吉拉1.56钢化膜A+智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.渐进设计。3.能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。二、光度范围：球镜+5.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00,，add: +0.75---+3.50
	定制
	1112
	科诺康、蔡司、依视路

	775
	欧吉拉1.60钢化膜A+智能商务数码缓控渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.渐进设计。二、光度范围：球镜+7.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00,，add: +0.75---+3.50
	定制
	1072
	科诺康、蔡司、依视路

	776
	欧吉拉1.60钢化膜A+智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.渐进设计。3.能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。二、光度范围：球镜+7.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00,，add: +0.75---+3.50
	定制
	1432
	科诺康、蔡司、依视路

	777
	欧吉拉1.67钢化膜A+智能商务数码缓控渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.渐进设计。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00,，add: +0.75---+3.50
	定制
	1512
	科诺康、蔡司、依视路

	778
	欧吉拉1.67钢化膜A+智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、阻隔蓝光，滤除炫光，轻松适应环境光线、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。2.渐进设计。3.能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00,，add: +0.75---+3.50
	定制
	1832
	科诺康、蔡司、依视路

	779
	欧吉拉1.50钢化膜A+朗视AMC数码内渐进镜片
	副
	一、性能特点：1、欧式车房控曲技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。3、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的12倍。二、光度范围：球镜+7.00~-7.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00
	定制
	752
	科诺康、蔡司、依视路

	780
	欧吉拉1.56钢化膜A+朗视AMC数码内渐进镜片
	副
	一、性能特点：1、欧式车房控曲技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。3、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的12倍。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00
	定制
	1144
	科诺康、蔡司、依视路

	781
	欧吉拉1.60钢化膜A+朗视AMC数码内渐进镜片
	副
	一、性能特点：1、欧式车房控曲技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-9.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00
	定制
	1520
	科诺康、蔡司、依视路

	782
	欧吉拉1.67钢化膜A+朗视AMC数码内渐进镜片
	副
	一、性能特点：1、欧式车房控曲技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00
	定制
	1920
	科诺康、蔡司、依视路

	783
	欧吉拉1.50钢化膜A+加硬美薄染色树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。
	定制
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	784
	欧吉拉1.50钢化膜A+加膜美薄染色树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、 光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。
	定制
	292
	科诺康、蔡司、依视路

	785
	欧吉拉1.50钢化膜A+大基弯美薄染色树脂镜片
	副
	一，性能特点，1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。4、基弯可定制400弯、600弯、800弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。
	定制
	432
	科诺康、蔡司、依视路

	786
	欧吉拉1.56钢化膜A+加硬美薄染色树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。光度范围：球镜+4.00~-800，柱镜-0.00~-4.00。
	定制
	312
	科诺康、蔡司、依视路

	787
	欧吉拉1.56钢化膜A+加膜美薄染色树脂镜片
	副
	一、性能特点，1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00。
	定制
	384
	科诺康、蔡司、依视路

	788
	欧吉拉1.56钢化膜A+大基弯美薄染色树脂镜片
	副
	一、性能特点，1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。4、基弯可定制400弯、600弯、800弯，可定制偏心。光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	512
	科诺康、蔡司、依视路

	789
	欧吉拉1.60钢化膜A+加硬美薄染色树脂镜片
	副
	一、性能特点，1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	372
	科诺康、蔡司、依视路

	790
	欧吉拉1.60钢化膜A+加膜美薄染色树脂镜片
	副
	一，性能特点，1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	791
	欧吉拉1.60钢化膜A+大基弯美薄染色树脂镜片
	副
	一，性能特点，1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。4、基弯可定制400弯、600弯、800弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	632
	科诺康、蔡司、依视路

	792
	欧吉拉1.67钢化膜A+加硬美薄染色树脂镜片
	副
	一、性能特点：1自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、 光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	912
	科诺康、蔡司、依视路

	793
	欧吉拉1.67钢化膜A+加膜美薄染色树脂镜片
	副
	一，性能特点，1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1032
	科诺康、蔡司、依视路

	794
	欧吉拉1.67钢化膜A+大基弯美薄染色树脂镜片
	副
	一，性能特点，1、自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2、可以抵抗98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3、可以定制12种颜色。4、基弯可定制400弯、600弯、800弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1152
	科诺康、蔡司、依视路

	795
	欧吉拉1.50钢化膜A+偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。3、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	796
	欧吉拉1.50钢化膜A+偏光渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。3、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	832
	科诺康、蔡司、依视路

	797
	欧吉拉1.50钢化膜A+变色偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，可变色。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00。
	定制
	672
	科诺康、蔡司、依视路

	798
	欧吉拉1.50钢化膜A+变色偏光渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，可变色。  1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	1152
	科诺康、蔡司、依视路

	799
	欧吉拉1.56钢化膜A+偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。3、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，
	定制
	672
	科诺康、蔡司、依视路

	800
	欧吉拉1.56钢化膜A+偏光渐进树脂镜片
	副
	性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。3、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	1152
	科诺康、蔡司、依视路

	801
	欧吉拉1.60钢化膜A+偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。3、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，
	定制
	1072
	科诺康、蔡司、依视路

	802
	欧吉拉1.60钢化膜A+偏光渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。3、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	1552
	科诺康、蔡司、依视路

	803
	欧吉拉1.67钢化膜A+偏光树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，
	定制
	1472
	科诺康、蔡司、依视路

	804
	欧吉拉1.67钢化膜A+偏光渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求。 1、消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2、100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。3、可定制大基弯，400弯、600弯、800弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	1952
	科诺康、蔡司、依视路

	805
	欧吉拉1.50钢化膜A+全视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳. 二、光度范围：球镜+4.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	482
	科诺康、蔡司、依视路

	806
	欧吉拉1.50钢化膜A+全视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳. 二、光度范围：球镜+7.00~-12.50，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	760
	科诺康、蔡司、依视路

	807
	欧吉拉1.50钢化膜A+全视线膜变渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳. 3.渐进设计。二、光度范围：球镜+7.00~-12.50，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	1598
	科诺康、蔡司、依视路

	808
	欧吉拉1.56钢化膜A+全视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳. 二、光度范围：球镜0~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	622
	科诺康、蔡司、依视路

	809
	欧吉拉1.56钢化膜A+全视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳. 二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	920
	科诺康、蔡司、依视路

	810
	欧吉拉1.56钢化膜A+全视线膜变渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳. 3.渐进设计。二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	1958
	科诺康、蔡司、依视路

	811
	1.60钢化膜A+全视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳.二、光度范围：球镜0~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	728
	科诺康、蔡司、依视路

	812
	1.60钢化膜A+全视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳.二、光度范围：球镜+9.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1040
	科诺康、蔡司、依视路

	813
	欧吉拉1.60钢化膜A+全视线膜变渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳. 3.渐进设计。二、光度范围：球镜+9.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	2318
	科诺康、蔡司、依视路

	814
	欧吉拉1.67钢化膜A+全视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳.二、光度范围：球镜0~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	1288
	科诺康、蔡司、依视路

	815
	欧吉拉1.67钢化膜A+全视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳.二、光度范围：球镜+8.00~-1600，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1920
	科诺康、蔡司、依视路

	816
	欧吉拉1.67钢化膜A+全视线膜变渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳. 3.渐进设计。二、光度范围：球镜+8.00~-1600，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	2798
	科诺康、蔡司、依视路

	817
	欧吉拉1.56钢化膜A+亮视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳.二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	336
	科诺康、蔡司、依视路

	818
	欧吉拉1.56钢化膜A+亮视线膜变树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼。2、有效阻挡UVA/UVB，减少视疲劳.二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	定制
	632
	科诺康、蔡司、依视路

	819
	欧吉拉1.530钢化膜A+高清双非trivex树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、trivex材料，牢固、轻便、色散系数高，抗冲击性能强。2、双非设计比单非更薄，减少边缘视物畸变率；凹透镜缩小率更小更适合屈光参差。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	556
	科诺康、蔡司、依视路

	820
	欧吉拉1.530钢化膜A+高清瞬变trivex树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、trivex材料，牢固、轻便、色散系数高，抗冲击性能强。2、可提供灰色变色。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1072
	科诺康、蔡司、依视路

	821
	欧吉拉1.530钢化膜A+高清内渐进trivex树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、trivex材料，牢固、轻便、色散系数高，抗冲击性能强。2、内渐进设计。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 ADD+0.75~+3.00  通道：10、12、14
	定制
	1072
	科诺康、蔡司、依视路

	822
	欧吉拉1.530钢化膜A+高清偏光trivex树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、trivex材料，牢固、轻便、色散系数高，抗冲击性能强。2、偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1072
	科诺康、蔡司、依视路

	823
	欧吉拉1.530钢化膜A+高清变色偏光trivex树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、trivex材料，牢固、轻便、色散系数高，抗冲击性能强。2、双非设计比单非更薄，减少边缘视物畸变率；凹透镜缩小率更小更适合屈光参差。3、能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反映敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。4、偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1552
	科诺康、蔡司、依视路

	824
	欧吉拉1.530钢化膜A+变色内渐进trivex树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、trivex材料，牢固、轻便、色散系数高，抗冲击性能强。2、能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反映敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。3、内渐进设计。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00  通道：10、12、14
	定制
	1552
	科诺康、蔡司、依视路

	825
	欧吉拉1.530钢化膜A+偏光内渐进trivex树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、trivex材料，牢固、轻便、色散系数高，抗冲击性能强。2、能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反映敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。3、内渐进设计。4、偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00  通道：10、12、14
	定制
	1832
	科诺康、蔡司、依视路

	826
	欧吉拉1.530钢化膜A+变色偏光内渐进trivex树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、trivex材料，牢固、轻便、色散系数高，抗冲击性能强。2、能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反映敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。3、内渐进设计。4、偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00  通道：10、12、14
	定制
	2720
	科诺康、蔡司、依视路

	827
	欧吉拉1.50极光膜球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、球面设计。2、极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	172
	科诺康、蔡司、依视路

	828
	欧吉拉1.50极光膜球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、球面设计。2、极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+10.50~-10.75，柱镜-0.00~-5.00
	定制
	432
	科诺康、蔡司、依视路

	829
	欧吉拉1.60极光膜球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、球面设计。2、极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	830
	欧吉拉1.60极光膜球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、球面设计。2、极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+7.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	831
	欧吉拉1.56极光膜非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	272
	科诺康、蔡司、依视路

	832
	欧吉拉1.56极光膜非球面防蓝光树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。3、阻隔有害蓝光，保护双眼。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	342
	科诺康、蔡司、依视路

	833
	欧吉拉1.60极光膜非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	448
	科诺康、蔡司、依视路

	834
	欧吉拉1.60极光膜非球面防蓝光树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。3、阻隔有害蓝光，保护双眼。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	552
	科诺康、蔡司、依视路

	835
	欧吉拉1.60极光膜非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+10.00~-11.50，柱镜-0.00~-4.50
	定制
	672
	科诺康、蔡司、依视路

	836
	欧吉拉1.60极光膜非球面防蓝光树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。3、阻隔有害蓝光，保护双眼。二、光度范围：球镜+10.00~-11.50，柱镜-0.00~-4.50
	定制
	872
	科诺康、蔡司、依视路

	837
	欧吉拉1.67极光膜非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	832
	科诺康、蔡司、依视路

	838
	欧吉拉1.67极光膜非球面防蓝光树脂镜片
	副
	一、性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。3、阻隔有害蓝光，保护双眼。光度范围：球镜+6.00~10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	1042
	科诺康、蔡司、依视路

	839
	欧吉拉1.67极光膜非球面树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+8.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	1120
	科诺康、蔡司、依视路

	840
	欧吉拉1.67极光膜非球面防蓝光树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.非球面设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。3、阻隔有害蓝光，保护双眼。二、光度范围：球镜+8.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	1400
	科诺康、蔡司、依视路

	841
	欧吉拉1.50极光膜数码内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。  二、光度范围：球镜+5.00~-9.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	752
	科诺康、蔡司、依视路

	842
	欧吉拉1.60极光膜数码内渐进树脂镜片
	副
	一，性能特点：1.内渐进设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。 二、 光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50
	定制
	1144
	科诺康、蔡司、依视路

	843
	欧吉拉1.50极光膜数码抗疲劳树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、抗疲劳设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25
	定制
	504
	科诺康、蔡司、依视路

	844
	欧吉拉1.60极光膜数码抗疲劳树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、抗疲劳设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25
	定制
	912
	科诺康、蔡司、依视路

	845
	欧吉拉1.67极光膜数码抗疲劳树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、抗疲劳设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25
	定制
	1472
	科诺康、蔡司、依视路

	846
	欧吉拉1.74极光膜数码抗疲劳树脂镜片
	副
	一，性能特点：1、抗疲劳设计。2.极光膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25
	定制
	1872
	科诺康、蔡司、依视路

	847
	欧吉拉1.50 3D钢化钛晶膜内非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面为非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	202
	科诺康、蔡司、依视路

	848
	欧吉拉1.50 3D钢化钛晶膜内非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面为非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。  二、光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	304
	科诺康、蔡司、依视路

	849
	欧吉拉1.56 3D钢化钛晶膜内非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面为非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。  二、 光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	308
	科诺康、蔡司、依视路

	850
	欧吉拉1.56 3D钢化钛晶膜内非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面为非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。  二、光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	432
	科诺康、蔡司、依视路

	851
	欧吉拉1.60 3D钢化钛晶膜内非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面为非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。  二、 光度范围：球镜+4.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	476
	科诺康、蔡司、依视路

	852
	欧吉拉1.60 3D钢化钛晶膜内非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面为非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+4.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	624
	科诺康、蔡司、依视路

	853
	欧吉拉1.67 3D钢化钛晶膜内非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面为非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。  二、 光度范围：球镜+4.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	942
	科诺康、蔡司、依视路

	854
	欧吉拉1.67 3D钢化钛晶膜内非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内表面为非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。  二、 光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	1400
	科诺康、蔡司、依视路

	855
	欧吉拉1.60 3D钢化钛晶膜双非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00
	现片
	790
	科诺康、蔡司、依视路

	856
	欧吉拉1.60 3D钢化钛晶膜双非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	1144
	科诺康、蔡司、依视路

	857
	欧吉拉1.67 3D钢化钛晶膜双非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00
	定制
	1712
	科诺康、蔡司、依视路

	858
	欧吉拉1.74 3D钢化钛晶膜双非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜-0.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	2352
	科诺康、蔡司、依视路

	859
	欧吉拉1.76 3D钢化钛晶膜双非树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双非球面。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜-2.25~-17.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	3520
	科诺康、蔡司、依视路

	860
	欧吉拉1.50 3D钢化钛晶膜内渐进脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内渐进设计。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1120
	科诺康、蔡司、依视路

	861
	欧吉拉1.56 3D钢化钛晶膜内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内渐进设计。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	1520
	科诺康、蔡司、依视路

	862
	欧吉拉1.60 3D钢化钛晶膜内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内渐进设计。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。  二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	2720
	科诺康、蔡司、依视路

	863
	欧吉拉1.67 3D钢化钛晶膜内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、内渐进设计。2、自由曲面设计。3、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。  二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	3920
	科诺康、蔡司、依视路

	864
	欧吉拉1.50 钢化钛晶膜双面复曲面数码内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双面复曲面内渐进设计。2、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	3672
	科诺康、蔡司、依视路

	865
	欧吉拉1.60 钢化钛晶膜双面复曲面数码内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双面复曲面内渐进设计。2、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	6320
	科诺康、蔡司、依视路

	866
	欧吉拉1.67 钢化钛晶膜双面复曲面数码内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双面复曲面内渐进设计。2、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	8720
	科诺康、蔡司、依视路

	867
	欧吉拉1.74 钢化钛晶膜双面复曲面数码内渐进树脂镜片
	副
	一、性能特点：1、双面复曲面内渐进设计。2、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00
	定制
	12320
	科诺康、蔡司、依视路

	868
	思问子夏七星离焦定制镜片
	副
	球镜：+2～-12.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：+2～-12.00D
折射率：1.591.离焦量+4.5D
后表面中央光学区直径:10mm
多点微透镜离焦定制镜片
后表面自由曲面切削加工精度:81*81
镜片膜层:皓钻膜
	定制
	1804
	思问、蔡司、豪雅

	869
	思问子夏七星离焦定制镜片（防蓝光）
	副
	球镜：+2～-12.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：+2～-12.00D
折射率：1.591.离焦量+4.5D
后表面中央光学区直径:10mm
多点微透镜离焦定制镜片（基片防蓝光）
后表面自由曲面切削加工精度:81*81
镜片膜层:皓钻膜
	定制
	1914
	思问、蔡司、豪雅

	870
	思问子夏离焦定制镜片
	副
	球镜：+2～-12.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：+2～-12.00D
折射率：1.591.离焦量+4.5D
后表面中央光学区直径:9.2mm
多点微透镜离焦定制镜片
后表面自由曲面切削加工精度:161*161
镜片膜层:皓钻膜(透光度高，色彩还原度高，膜层疏水性好，耐磨)，加工数据和设计光学面的匹配度提升了51%，近视防控效果提升。
	定制
	2354
	思问、蔡司、豪雅

	871
	思问子夏离焦定制镜片（防蓝光）
	副
	球镜：+2～-12.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：+2～-12.00D
折射率：1.591.离焦量+4.5D
后表面中央光学区直径:9.2mm
多点微透镜离焦定制镜片（基片防蓝光）
后表面自由曲面切削加工精度:161*161
镜片膜层:皓钻膜(透光度高，色彩还原度高，膜层疏水性好，耐磨)，加工数据和设计光学面的匹配度提升了51%，近视防控效果提升。
	定制
	2464
	思问、蔡司、豪雅

	872
	思问子夏九星离焦定制镜片
	副
	球镜：+2～-12.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：+2～-12.00D
折射率：1.591.离焦量+4.5D
后表面中央光学区直径:8.5mm
多点微透镜离焦定制镜片
后表面自由曲面切削加工精度:161*161
镜片膜层:耀钻膜(相比锆钻膜，反射率更低，镜片更通透，超发水膜层，镜片表面的疏水性更好，镜片表面的清洁性更好)，通过微透镜光学形态和自由曲面算法的双向升级，进一步提升有效离焦量，近视防控效果相较七星提升10%。
	定制
	2904
	思问、蔡司、豪雅

	873
	思问子夏九星离焦定制镜片（防蓝光）
	副
	球镜：+2～-12.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：+2～-12.00D
折射率：1.591.离焦量+4.5D
后表面中央光学区直径:8.5mm
多点微透镜离焦定制镜片（基片防蓝光）
后表面自由曲面切削加工精度:161*161
镜片膜层:耀钻膜(相比锆钻膜，反射率更低，镜片更通透，超发水膜层，镜片表面的疏水性更好，镜片表面的清洁性更好)，通过微透镜光学形态和自由曲面算法的双向升级，进一步提升有效离焦量，近视防控效果相较七星提升10%。
	定制
	3014
	思问、蔡司、豪雅

	874
	思问子夏大师版离焦定制镜片
	副
	球镜：0～-8.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：0～-8.00D
折射率：1.591.离焦量+4.5D
后表面中央光学区直径:7mm
多点微透镜离焦定制镜片
后表面自由曲面切削加工精度:161*161
镜片膜层:耀钻膜(相比锆钻膜，反射率更低，镜片更通透，超发水膜层，镜片表面的疏水性更好，镜片表面的清洁性更好)，基于子夏九星的基础上进行镜片中央区面积、微结构占比升级设计，可自由、全面地决定离焦微结构的大小。
	定制
	3289
	思问、蔡司、豪雅

	875
	子贡1.56离焦定制mDOT镜片
	副
	球镜：+2.00～-8.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：+2.00～-8.00D
折射率：1.552.
后表面中央光学区直径:10mm
镜片结构：自由曲面+mDOT结构
镜片膜层:晶钻膜
相对非定制眼镜，近视延缓 效果提高到50%
	定制
	1089
	思问、蔡司、豪雅

	876
	子贡1.56离焦定制mDOT镜片（防蓝光）
	副
	球镜：+2.00～-8.00D
柱镜：0～-4.00D
联合光度：+2.00～-8.00D
折射率：1.552.
后表面中央光学区直径:10mm
镜片结构：自由曲面+mDOT结构
镜片膜层:晶钻膜
相对非定制眼镜，近视延缓 效果提高到50%
	定制
	1199
	思问、蔡司、豪雅

	877
	子贡1.60离焦定制mDOT镜片
	副
	球镜：+2.00～-12.00D
柱镜：0～-6.00D
联合光度：+2.00～-12.00D
折射率：1.598.
后表面中央光学区直径:10mm
镜片结构：自由曲面+mDOT结构
镜片膜层:晶钻膜
相对非定制眼镜，近视延缓 效果提高到50%
	定制
	1639
	思问、蔡司、豪雅

	878
	子贡1.60离焦定制mDOT镜片（防蓝光）
	副
	球镜：+2.00～-12.00D
柱镜：0～-6.00D
联合光度：+2.00～-12.00D
折射率：1.598.
后表面中央光学区直径:10mm
镜片结构：自由曲面+mDOT结构
镜片膜层:晶钻膜
相对非定制眼镜，近视延缓 效果提高到50%
	定制
	1749
	思问、蔡司、豪雅

	879
	子贡1.67离焦定制mDOT镜片
	副
	球镜：+2.00～-12.00D
柱镜：0～-6.00D
联合光度：+2.00～-12.00D
折射率：1.665.
后表面中央光学区直径:10mm
镜片结构：自由曲面+mDOT结构
镜片膜层:晶钻膜
相对非定制眼镜，近视延缓 效果提高到50%
	定制
	2189
	思问、蔡司、豪雅

	880
	子贡1.67离焦定制mDOT镜片（防蓝光）
	副
	球镜：+2.00～-12.00D
柱镜：0～-6.00D
联合光度：+2.00～-12.00D
折射率：1.665.
后表面中央光学区直径:10mm
镜片结构：自由曲面+mDOT结构
镜片膜层:晶钻膜
相对非定制眼镜，近视延缓 效果提高到50%
	定制
	2299
	思问、蔡司、豪雅

	881
	新乐学2.0
	副
	微透镜数量：396个，中心明视区（无离焦）：9.4 mm，离焦区直径：32～33 mm， 最大正向离焦量：+3.50D
	定制
	1200
	豪雅、蔡司、尼康

	882
	新乐学3.0
	副
	微透镜数量：630个，中心明视区：6.9mm，离焦区直径：41mm，最大正向离焦量：+4.50D。
	定制
	1400
	豪雅、蔡司、尼康

	883
	全优学1.591多点离焦近视管理镜片优护版
	副
	光度范可达+4.00D~-8.00D，适用全年龄段青少年近视患者
产品仅在医院供货销售，医疗专用镜片，眼镜店、网络等其他渠道无法购买到
1.离焦信号恒定技术：根据青少年黄斑中心凹20°以内的视野范围对离焦信号最敏感的生理特点，对离焦区做分别设计，让微透镜大小、间隙和离焦量不同，实现离焦镜的高效作用。
2.瞳高误差测算技术：专门根据点瞳后，青少年上课时微抬头的习惯，测算了平视和微抬头的瞳高误差，扩大远用清晰区，充分给予远用清晰度，佩戴更舒适。
3.离焦量动态化变化精细化升级：根据青少年的常用佩戴光度，包括球镜和散光度数变化，度数越高，镜片周边形成的远视性离焦量越大，需要的近视性离焦补足越多，因此离焦量根据度数做精细化变化设计。
4.微透镜精细雕刻技术：采用独一雕刻工艺技术，通过内表面点对点逐个微透镜精细雕刻而至，使每个微透镜的度数更稳定，与视网膜成像更匹配，佩戴舒适度更佳。
5.斜向光线恒定技术：光线斜向穿过微透镜时会产生斜向散乱光线，微透镜设计过程中加入斜向光线处理技术，根据镜片弯度变化，调整微透镜的弯度使用最佳基弯原理，以减少微透镜与大镜片边缘形成的杂散光现象，以减少多点离焦镜片对佩戴者带来的散光干扰现象。
6。透镜边缘优化：为了进一步确保佩戴者在使用离焦功能的同时，应用透镜间隙也可以形成高清的物象，生产时透镜的边缘都经过模具整齐化切割处理，提高离焦区的清晰度。
	定制
	1450
	豪雅、蔡司、尼康

	884
	星趣控宇宙片镜片
	副
	H.A.L.T高非球透镜星控技术，产生梯度近视延缓区，中心区9mm，11圈星圈，微透镜数量1024个，联合光度-10.00D以内，柱镜-4.00D以内，钻晶膜洁（镀膜）
	定制
	1592
	依视路、尼康、蔡司

	885
	星趣控宇宙片镜片
	副
	H.A.L.T高非球透镜星控技术，产生梯度近视延缓区，中心区9mm，11圈星圈，微透镜数量1024个，联合光度-10.00D以内，柱镜-4.00D以内，钻晶膜岩（镀膜）
	定制
	1800
	依视路、尼康、蔡司

	886
	星趣控宇宙片镜片
	副
	H.A.L.T高非球透镜星控技术，产生梯度近视延缓区，中心区9mm，11圈星圈，微透镜数量1024个，联合光度-10.00D以内，柱镜-4.00D以内，钻晶A4（镀膜）
	定制
	1800
	依视路、尼康、蔡司

	887
	控优点2.0
	副
	采用点扩散（DOT）技术
球镜：联合光度≤-8.00D，散光≤-2.00D
折射率：1.591
镜片结构：PC材质，抗冲击性强，耐摔
	定制
	1460 
	尼康、蔡司、豪雅

	888
	控优点3.0
	副
	采用点扩散（DOT）技术
球镜：联合光度≤-10.00D，散光≤-4.00D
折射率：1.67
镜片结构：树脂材质，耐磨‘透光性好
	定制
	1980 
	尼康、蔡司、豪雅











3、 角膜接触镜及护理产品采购清单

分标二：
	序号
	标的名称
	单位
	技术参数
	单价预控价（元）

	1
	角膜塑型镜（角膜接触镜）1
	片
	IV-AP  降幅200度及以下。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1400

	2
	角膜塑型镜（角膜接触镜）2
	片
	IV-AP  降幅225-400度。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1500

	3
	角膜塑型镜（角膜接触镜）3
	片
	IV-AP  降幅425-600度。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1600

	4
	角膜塑型镜（角膜接触镜）4
	片
	IV-AP+T  降幅200度及以下。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1600

	5
	角膜塑型镜（角膜接触镜）5
	片
	IV-AP+T   降幅225-400度。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1700

	6
	角膜塑型镜（角膜接触镜）6
	片
	IV-AP+T   降幅425-600度。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1800

	7
	角膜塑型镜（角膜接触镜）7
	片
	非球面定制片 降幅400度以内。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	2300

	8
	角膜塑型镜（角膜接触镜）8
	片
	非球面定制片 降幅425度-600度。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	2600

	9
	角膜塑型镜（角膜接触镜）9
	片
	非球面环曲定制片 降幅400度以内。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	2500

	10
	角膜塑型镜（角膜接触镜）10
	片
	非球面环曲定制片 降幅425度-600度。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	2800

	11
	角膜接触镜
	片
	全非定制片Ⅱ-AP。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	700

	12
	角膜接触镜
	片
	圆锥定制片CK-MZ。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	900

	13
	角膜接触镜
	片
	圆锥大直径定制片CK-BD。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1200

	14
	角膜接触镜
	片
	DV-GP定制片（离焦RGP)。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1400

	15
	角膜接触镜
	片
	日戴型RGP.镜片材质：Tinu，度数±25.00
	2200

	16
	角膜接触镜
	片
	高透氧日戴型RGP。镜片材质：MeniconZ,度数±25.00
	1400

	17
	角膜接触镜
	片
	圆锥片。镜片材质：MeniconZ,度数+0.00～-25.00
	1600

	18
	角膜接触镜
	片
	个性圆锥片。镜片材质：SENSKY Z，度数±25.00
	2200

	19
	硬性巩膜接触镜
	片
	DVSL常规（环曲≤1.50D）。镜片材质：DK185高透氧材料；设计：四区多弧设计；
	3900

	20
	硬性巩膜接触镜
	片
	DVSL常规（环曲＞1.50D）。镜片材质：DK185高透氧材料；设计：四区多弧设计；
	4900

	21
	角膜接触镜
	片
	DV-GP定制片（离焦RGP)。镜片材质：BostonXO；设计：VST设计；
	1400

	22
	角膜塑型镜（角膜接触镜）护理产品1
	瓶
	硬性角膜接触镜护理液135ml。杂质去除，分解微生物，灭杀微生物，维持镜片的使用寿命
	40

	23
	角膜塑型镜（角膜接触镜）护理产品2
	瓶
	硬性角膜接触镜护理液240ml。多功能合一.免冲洗.好舒适度.强消毒
	120

	24
	角膜塑型镜（角膜接触镜）护理产品3
	瓶
	冲洗液。作用：冲掉镜片上的护理液，专用护理品保障健康。
	16

	25
	角膜塑型镜（角膜接触镜）护理产品4
	包
	深度洁净液8连包(5ml*8瓶)。作用：去除角膜塑形镜上的脂类物沉淀和蛋白质。
	69

	26
	角膜塑型镜（角膜接触镜）护理产品5
	根
	高级吸棒。作用：辅助性道具。利用吸棒，可以很轻松地将镜片从眼部取下。
	2.5

	27
	角膜塑型镜（角膜接触镜）护理产品6
	盒
	双联盒。作用：保护镜片和吸棒。
	3.9

	28
	角膜塑型镜（角膜接触镜）护理产品7
	盒
	兔兔伴侣盒。作用：保护镜片和吸棒。
	18





[bookmark: _GoBack]分标三：
	序号
	标的名称
	单位
	技术参数
	单价预控价（元）

	1
	角膜塑型镜（角膜接触镜）5
	片
	RGP常规片Z。镜片材质：BostonXO；设计：配适弧非球面设计、全弧段非球面设计；
	1040

	2
	角膜塑型镜（角膜接触镜）6
	片
	RGP离焦片D。镜片材质：BostonXO；设计：配适弧非球面设计、全弧段非球面设计；
	2600

	3
	角膜接触镜护理产品
	瓶
	双氧水225ml。去除角膜塑形镜上的脂类物沉淀和蛋白质。
	90




分标四：
	序号
	标的名称
	单位
	技术参数
	单价预控价（元）

	1
	角膜接触镜
	
	日戴型RGP.镜片材质：Tinu，度数±25.00
	2200

	2
	角膜接触镜
	
	高透氧日戴型RGP。镜片材质：MeniconZ,度数±25.00
	1400

	3
	角膜接触镜
	
	圆锥片。镜片材质：MeniconZ,度数+0.00～-25.00
	1600

	4
	角膜接触镜
	
	个性圆锥片。镜片材质：SENSKY Z，度数±25.00
	2200

	5
	角膜接触镜护理产品
	瓶
	硬性角膜接触镜护理液240ml。多功能合一.免冲洗.好舒适度.强消毒
	120



